□ 실내공기질 오염도검사 결과

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
엘림종합 복지센터 (노인요양시설)	2022.03.22.~ 2022.03.23.	평균	24.3	18.9	498	2.8	36
		1층로비	27.5	19.5	483	2.2	55
		지하1층	21.1	18.2	513	3.3	17

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
네오 골프연습장 (실내주차장)	2022.03.22.~ 2022.03.23.	평균	28.6	588	3.9
		주차장1	25.6	614	4.5
		주차장2	31.5	562	3.3

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
홈플러스 스토어즈(주) 울산북구점 (대규모점포)	2022.04.05. ~ 2022.04.06.	평균	18.2	13.3	555	9.2
		1층 매장	14.1	11.9	604	7.3
		2층 매장	16.6	13.5	555	7.5
		3층 문화센터	23.7	12.7	597	14.2
		4층 로비	18.4	15.0	463	7.8

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
현대자동차 어린이집 (어린이집)	2022.04.28. ~ 2022.04.29.	평균	10.2	3.3	559	7.7	45
		1층 유희실	9.5	3.1	439	2.4	35
		도담뜰	10.9	3.5	679	13.1	55

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
호계 어린이집 (어린이집)	2022.04.28. ~ 2022.04.29.	평균	17.4	6.7	523	6.0	509
		1층 유희실	17.8	7.1	499	5.4	597
		2층 정직반	17.1	6.2	547	6.6	421

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
울산광역시북구청 (업무시설)	2022.05.12. ~ 2022.05.13.	평 균	26.5
		1층 민원실	25.3
		3층복도	25.7
		6층복도	28.4

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
롯데마트 진장점 (실내주차장)	2022.05.12. ~ 2022.05.13.	평균	22.2	466	4.5
		지하1층 E07	20.2	469	4.5
		지하1층 E11	20.5	465	3.9
		지하1층 E02	25.8	463	5.1

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
BB요양병원 (의료기관)	2022.06.07. ~ 2022.06.08.	평균	9.8	3.6	680	21.5	227
		1층로비	10.0	3.4	625	26.5	190
		3층휴게실	9.6	3.9	734	16.4	264

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
롯데쇼핑(주) 롯데마트 진장점 (대규모점포)	2022.06.07. ~ 2022.06.08.	평균	5.7	4.3	439	6.2
		1층 계산대 옆	7.6	5.6	442	5.4
		1층 매장	5.0	4.0	462	5.4
		2층 매장	5.5	4.7	431	7.1
		3층 주차장 앞	4.8	3.0	422	7.1

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
서원탑마트 울산점 (실내주차장)	2022.7.27. ~ 2022.7.28.	평균	11.1	412	15.2
		3층 주차장	11.4	414	10.5
		4층 주차장	10.8	410	20.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)
한국공항공사 울산공항 (공항시설 중 여객터미널)	2022.7.27. ~ 2022.7.28.	평균	5.6	4.0	515
		1층 일반대합실	5.5	4.4	526
		2층 일반대합실	5.8	3.7	504

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산 명성노인 전문요양원 (노인요양시설)	2022.7.25. ~ 2022.7.26.	평균	10.3	9.3	577	22.4	666
		A동 1층 로비	10.6	10.1	515	22.0	312
		B동 1층 로비	10.1	8.4	640	22.8	1,020

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
아름드리 어린이집 (어린이집)	2022.9.14. ~ 2022.9.15.	평균	5.5	4.7	528	10.2	541
		새싹반	3.4	5.1	586	6.8	286
		도담반	7.7	4.3	470	13.6	795

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
아이마음 아동병원 (의료기관)	2022.9.14. ~ 2022.9.15.	평균	17.7	9.0	587	12.7	253
		3층 화장실 앞	18.3	8.2	614	10.2	239
		3층 방사선실 앞	17.1	9.8	559	15.1	267

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산 근로복지공단 어린이집 (어린이집)	2022.11.14. ~ 2022.11.15.	평균	13.8	8.2	473	4.0	157
		1층 예쁜반	11.3	7.7	421	2.0	67
		2층 복도	16.4	8.7	526	5.9	247

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
신명어린이집 (어린이집)	2022.11.14. ~ 2022.11.15.	평균	9.6	8.8	600	9.3	474
		2층 소라반	11.0	7.0	517	5.6	365
		3층 유희실	8.2	10.7	684	12.9	584

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
세계어린이집 (어린이집)	2022.07.25. ~ 2022.07.26.	평균	10.5	4.8	522	23.9	1,343
		1층 복도	11.8	5.2	539	17.6	958
		2층 꽃잔디반	9.1	4.5	506	30.1	1,728

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	재 검사결과 (유지기준)
			총부유세균 (800CFU/㎥이하)
세계어린이집 (어린이집)	2022.11.22.	평균	1,443
		1층 복도	525
		2층 꽃잔디반	2,360

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	재 검사결과 (유지기준)
			총부유세균 (800CFU/㎥이하)
세계어린이집 (어린이집)	2023.1.26.	평균	51
		1층 복도	59
		2층 꽃잔디반	49

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
신천효성 어린이집 (어린이집)	2022.12.05. ~ 2022.12.06.	평균	4.6	2.3	551	1.8	152
		1층 복도	3.7	1.8	558	1.7	152
		유희실	5.6	2.8	544	1.8	151

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
해담어린이집 (어린이집)	2022.12.05. ~ 2022.12.06.	평균	16.4	8.8	667	2.4	218
		1층 소담반 앞	16.1	7.8	624	2.1	241
		3층 복도	16.6	9.9	710	2.8	194