호우·강풍 대비 시설하우스 점검사항

	< 중점 추진사항 >
▪ (침수) 시설하우스 주변 배수로 정비(이물질 제거 등) ▪ (시설파손) 고정끈을 이용한 골조와 비닐 밀착, 시설내부 지지대 설치 등 ▪ (고온장애) 환기시설 가동 및 적정 토양수분 유지 등

□ 배수로 정비 불량으로 침수 피해 발생 빈발

☞ 배수로 이물질 제거 철저 확행 필요

□ 내재해설계기준 준수가 미흡한 시설은 강풍 피해 우려가 더 크므로, 비닐 결속 철저 및 기초 보강 작업 필요

☞ 비규격 시설하우스(농진청 농가지도형, 농가보급형 포함) 관리 철저

【 주요 점검 사항 】

구분	점검 사항
배수로	시설 주변 배수로에 흙, 잡풀 등 이물질은 제거되었는지?
	배수로의 폭, 깊이 등은 적정한지? * 적정 규모 : 저폭 50㎝, 깊이 60～90㎝ 이상
	배수로와 배수로(구) 연결부위에 잔존물이 없고 막힌 곳이 없는지?
시설	피복 비닐에 찢어지거나 노후화된 곳은 없는지?
	강풍에 대비한 고정끈, 내부 보강 파이프 등이 설치되어 있는지?
	측창·천창 등 개폐부위는 정상적으로 작동하는지?