참고1		저온 피해증상 및 품목별 관리요령

저온 경과시 품목별 피해증상

❍ (과수) 4월에 개화하는 사과, 배, 복숭아 → 수정불량, 낙과 발생

* 저온피해 한계온도(개화기, ℃): 사과–1.7∼-2.5, 배–1.7∼-2.8, 복숭아–1.1∼-1.7

❍ (인삼) 줄기 부러짐, 잎마름․시들음, 잿빛곰팡이병 등 병 발생

❍ (마늘․양파) 야간에 저온 지속 시 수확기 다소 지연

❍ (시설채소) 수박, 토마토 → 착과율이 낮아지고 병해 발생

품목별 핵심 관리요령

❍ (과수) 과수원 내 온도저하 방지를 위한 살수, 송풍 실시

- (사전) 살수(충분한 물 확보)하거나, 일정온도(개화기 이후 3℃)로 송풍

- (사후) 조기에 인공수분 실시 등으로 결실량 최대한 확보

❍ (인삼) 햇빛에 의한 두둑온도 상승에 따른 조기출아를 억제하여 냉해 사전 방지

- (사전) 걷어둔 해가림망과 방풍울타리 조기 설치

- (사후) 과습에 의한 습해 예방, 병해충 방제로 2차 피해 방지

❍ (채소) 육묘기 보온 철저, 늦서리 이후 정식

- (사전) 부직포·비닐을 활용한 보온 및 가온에 유의

- (사후) 요소비료 엽면살포 및 병해충 방제로 조기 생육회복

참고2		품목별 세부 관리 요령

과  수

❍ 방상팬에 의한 송풍법(送風法)

- 철제 파이프 위에 설치된 전동모터에 날개를 부착되어 온도 하강 시 모터를 가동시켜 송풍

- 작동온도는 발아 직전에는 2℃ 전후, 개화기 이후에는 3℃ 정도에서 설정하고 여러 대가 동시에 가동되지 않도록 제어기에서 5～10초 간격을 둠

- 가동 정지온도는 해가 뜬 이후 온도의 급격한 변화 방지 위해 설정 온도보다 2℃ 정도 높게 관리

❍ 물뿌려주기(撒水法)

- 스프링클러로 물을 뿌려 물이 얼음으로 변할 때 나오는 열을 이용

- 과원내 온도가 1～2℃ 되면 살수시스템을 가동하고 일출 이후에 중단

* 기온이 빙점일 때 살수를 중지하면 나무온도가 기온보다 낮아 피해가 크게 될 가능성이 있으므로 중단되지 않도록 충분한 물량이 확보되어야 함

❍ 연소법(燃燒法)

- 연소자재(등유 등)을 금속성 용기에 넣고 점화시킴

- 화재예방을 위해 미리 과원 지표면을 경운작업을 하고 연소용기를 배치함

- 10a당 점화수는 20∼25개 정도이며, 통의 배치는 바람이 유입되는 과원 주위 방향으로 많이, 안쪽에는 드물게 배치하여 과원 내부온도가 고루 올라가도록 연소통 배치

* 산불 및 인근 과수가 불에 데지 않도록 특별히 주의해야 함.

- 방상팬을 설치한 농가에서 바깥 온도가 영하 2도 이하로 내려갈 우려가 있다면 방상팬만을 사용해서는 효과가 떨어질 수 있으므로 반드시 연소법을 함께 하거나 연소법만을 이용함

방상팬	미세살수장치	연소법

채소·특작

❍ 고추

- 육묘기 저온피해가 우려될 때는 최대한 보온 및 가온에 주의

- 정식기 저온 피해를 입지 않도록 늦서리가 지난 후에 정식하고, 저온 피해가 우려될 때는 터널설치, 막덮기 등의 적극적인 대응

- 정식 초기에 저온 피해를 받았을 때는 식물체의 50% 이상 피해를 입었을 경우는 뽑아내고 다른 묘로 재 정식하도록 함

- 피해가 심하지 않은 포기는 요소 0.3% 액비나 영양제 등을 활용한 엽면시비로 생육을 촉진시켜 줌

- 관수시설 등이 설치되어 있다면 적당한 수분이 유지될 수 있도록 관리

❍ 배추

- 배추는 육묘기가 저온에 가장 민감하며, 이 시기에 저온 피해를 받으면 상품성이 없어지게 되므로 매우 주의

- 해당 지역의 평년 기온을 확인하여 10℃ 이상인 기간이 일주일 정도 지속될 때 정식

- 봄재배 전용 품종은 유전적으로 저온에 둔감한 재료를 이용하므로 피해를 예방하기 위해서는 반드시 전용 품종 사용

- 지온 확보에 유리한 비닐 등을 이용하여 멀칭 재배를 하면 초기 생육이 촉진되어 저온피해 다소 최소화 가능

❍ 인삼

- 걷어둔 해가림망과 방풍 울타리를 조기에 설치

* 햇빛에 의한 두둑 온도 상승에 따른 조기 출아를 억제하여 냉해 등 이상기상 피해를 미연에 방지

- 등록농약 살포로 병에 의한 2차 피해 예방 위주의 방제

- 호우로 인하여 과습에 의한 병해충 및 습해 피해 발생 예상