□ 실내공기질 오염도검사 결과

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
미래몬테소리어린이집 (어린이집)	20.06.16.	평균	10.8	6.5	490.5	25.6	117.5
		샛별반	12.4	6.8	541	28.6	117.0
		행복반	9.1	6.1	440	22.5	118.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
황금지어린이집 (어린이집)	20.06.16.	평균	17.9	13.7	456.5	4.2	83.5
		도서실	21.9	15.9	417	4.3	70.0
		짝짝5반	13.8	11.4	496	4.0	97.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
해담어린이집 (어린이집)	20.06.17.	평균	23.3	10.6	616.0	25.0	178.0
		1층복도	24.6	6.9	608	24.0	178.0
		3층교사실	21.9	14.2	624	25.9	178.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
꿈나무어린이집 (어린이집)	20.06.18.	평균	13.8	8.1	646.0	13.4	351.0
		1층 로비	14.4	8.6	613	12.7	403.0
		3층심리운동실	13.1	7.5	679	14.0	299.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
바른몬테소리어린이집 (어린이집)	20.06.18.	평균	12.2	6.6	536.5	18.9	404.0
		1층 높은구름반	10.6	6.5	417	15.0	132.0
		2층 초록나무반	13.8	6.7	656	22.8	676.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산근로복지공단어린이집 (어린이집)	20.07.06.	평균	22.8	17.7	553.5	15.3	368.5
		1층예쁜반	23.5	19.5	636	16.8	503.0
		2층복도	22.1	15.8	471	13.7	234.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
호계어린이집 (어린이집)	20.07.06.	평균	28.2	21.0	639.0	19.2	546.0
		1층복도	29.8	21.6	671	19.7	461.0
		2층정직반	26.5	20.4	607	18.6	631.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
세계어린이집 (어린이집)	20.07.08.	평균	13.4	16.9	557.0	43.1	362.5
		1층 복도	16.7	14.0	596	37.3	400.0
		교사실	10.0	19.7	518	48.8	325.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
푸르니어린이집 (어린이집)	20.07.08.	평균	22.2	16.4	458.5	10.5	97.0
		꽃잎반	22.7	19.6	496	10.6	85.0
		씨앗반	21.7	13.2	421	10.3	109.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
이솝어린이집 (어린이집)	20.10.27.	평균	21.1	14.1	751.5	17.3	197.5
		1층복도	32.6	23.1	674	11.7	139
		2층사랑반	9.5	5.1	829	22.8	256

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
화봉어린이집 (어린이집)	20.10.28.	평균	30.4	22.5	741.0	13.8	414.5
		1층도서실	28.3	22.0	722	10.3	184
		3층복도	32.5	22.9	760	17.3	645

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
강동어린이집 (어린이집)	20.10.28.	평균	18.5	11.0	731	14.1	126
		2층수달반	19.7	11.7	787	11.8	93
		3층복도	17.3	10.2	674	16.3	159

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
인애어린이집 (어린이집)	20.10.26.	평균	23.3	17.8	532	16.5	184
		2층 해누리반	22.8	18.0	538	14.8	157
		3층복도	23.9	17.7	526	18.2	211

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
예은어린이집 (어린이집)	20.10.26	평균	22.3	17.2	535	8.7	581
		1층로비	26.9	19.5	518	4.7	510
		2층 웃음나라	17.6	14.9	552	12.7	651

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
진장디플렉스 (실내주차장)	20.03.24.	평균	22.1	263.3	2.2
		지하1층 b35	22.8	289	2.6
		지하1층 b02	21.2	251	2.6
		지하1층 d07	22.2	250	1.4

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
유성산업 (실내주차장)	20.03.25.	평균	28.4	309.5	3.4
		3층	29.6	301	3.4
		4층	27.2	318	3.3

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
갤러리피시방 (PC영업시설)	2020.04.27.	평 균	30.7	28.2	509.0	25.5
		18번 앞	30.1	29.3	527	29.8
		99번 앞	31.2	27.1	491	21.1

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
알파고PC방 (PC영업시설)	2020.04.28.	평 균	29.6	22.6	419.0	13.6
		24번 앞	30.1	22.1	408	10.5
		114번 앞	29.1	23.0	430	16.7

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)
시티병원장례식장 (장례식장)	2020.08.18.	평 균	42.0	35.2	542.0
		복도	39.0	35.6	638
		상담실앞	44.9	34.7	446

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)
울산전문장례식장 (장례식장)	2020.08.19.	평 균	45.1	43.8	831.5
		복도	47.5	40.4	868
		102실	42.7	47.1	795

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
울산 YMCA (복합건축물)	20.05.26.	평 균	33.8
		3층 예배실	33.8
		4층 강당	33.8

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
신화프라자 (복합건축물)	20.05.27.	평 균	25.1
		6층 골프장로비	14.4
		4층 복도	27.4
		3층 복도	33.5

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (권고기준)
			폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
송정 국민임대 A2 블록 (신축 공동주택)	2020.12.1.	201동301호	34.1	15.4	143.9	30.6	66.2	54.8
		201동1003호	21.0	15.0	78.1	26.1	64.5	41.2
		202동209호	16.6	15.1	168.8	29.4	65.7	49.1
		202동1002호	38.4	15.4	242.9	30.2	67.1	56.4
		203동204호	0.6	15.2	56.8	28.4	66.9	49.5
		203동808호	10.4	15.1	58.9	25.5	65.2	38.6
		204동312호	15.7	15.4	114.7	30.4	66.3	43.5
		204동1609호	26.0	15.5	379.1	29.2	66.4	48.4
		205동813호	24.8	15.6	134.3	36.3	68.5	57.9
		205동1306호	32.4	15.7	249.2	43.4	70.4	77.3
		205동1614호	27.7	15.7	164.9	35.0	69.1	54.2