★ 장마철 발생하기 쉬운 가스사고 유형입니다.

가스시설 연결부분이 이탈되어 가스가 누출되는 경우

집중호우로 인해 가스시설이 침수 또는 홍수에 휩쓸리면서 발생하는 경우

침수된 가스시설 복구 시 안전점검을 소홀히 할 경우

★ 장마를 앞둔 가스사용 가정에서는 사전에 점검합시다.

호스와 가스용품, 배관 등 연결부분이 잘 조여져 있는지 살펴본 후 오래된    시설은 전문가에게 의뢰하여 미리 교체한다.

※ 대기의 순환이 잘 안 되는 장마철에 LP가스가 누출되면 바닥과 같은 곳에     체류, 화재 또는 폭발로 이어질 수 있으므로 보다 세심하게 점검해야 합니다.

★ 갑작스런 홍수로 침수가 우려되는 가정에서는 이렇게 조치합시다.

LP가스 사용 가정

☞ 용기밸브를 잠그고 용기를 옥상 등 지대가 높은 안전한 장소로 옮겨 놓는다.

도시가스 사용 가정

☞ 중간밸브와 계량기 전단의 메인 밸브까지 잠근다.

★ 침수 후 가스시설을 사용하기 전에 전문가에게 점검을 받읍시다.

가스렌지는 깨끗한 물로 씻어 흙 등 이물질이 끼지 않도록 말려 주고, 가스    보일러는 보일러사의 A/S를 반드시 받고 사용하는 것이 안전합니다.

ㅇ침수된 가스렌지, 압력조정기 등은 제조사 A/S후 사용한다.

ㅇ사용전 가스시설 전반에 대하여 공급자의 안전점검 실시 후 사용한다.

ㅇ우기철에는 습도가 높아 점화불량이 발생하므로 충분한 점화테스트 후       사용한다.

연소기(가스렌지 등)를 이용하여 젖은 옷가지(수건) 등 건조를 금지한다.

★ 습기를 제거하기 위해 가스보일러를 가동할 경우에는 배기통을 확인합시다.

배기통이 이탈, 꺽임, 처짐 등이 없는지 확인하여 일산화탄소 중독사고를    예방합시다.