2005년 11월 정수장별 수질검사 결과

════════════════════

항 목			수질기준	회야	천 상		서생	강동	강동(2)	웅촌
					고도	일반
미생물 (3)	일반세균		100CFU/mL이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	총대장균군		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	분원성대장균군		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	대장균		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유해영향 무기물질 (11)	암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	0.24	불검출	불검출	불검출
	질산성질소		10mg/L이하	0.9	0.8	0.6	4.5	1.6	1.6	3.0
	불 소		1.5mg/L이하	0.3	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	중금속(7)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	보 론		0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유기물질 (16)	농약류(4)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	휘발성유기물질(12)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
소 독 제 및 소독부산 물질 (8)	유리잔류염소		4.0mg/L이하	1.5	1.1	1.1	0.4	0.6	0.8	0.6
	총트리할로메탄		0.1mg/L이하	0.069	0.037	0.064	0.017	0.006	0.003	0.003
	클로로포름		0.08mg/L이하	0.0180	0.0302	0.0515	0.0033	0.0009	0.0006	0.0004
	클로랄하이드레이트		0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	디브로모아세토니트릴		0.1mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	디클로로아세토니트릴		0.09mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	트리클로로아세토니트릴		0.004mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	할로아세틱에시드		0.1mg/L이하	0.0036	0.0034	0.0288	0.0062	0.0025	0.0028	0.0011
심 미 적 영향물질 (16)	경 도		300mg/L이하	64	53	52	104	54	54	158
	과망간산칼륨소비량		10mg/L이하	0.9	불검출	2.3	2.5	불검출	불검출	불검출
	냄 새		소독취외 무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	맛		소독미외 무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	색 도		5도	1	1	1	1	1	1	1
	탁 도		0.5NTU	0.09	0.12	0.08	0.11	0.14	0.10	0.06
	수소이온농도		5.8-8.5	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	6.8	7.0
	염소이온		250mg/L이하	21	30	17	36	11	12	30
	증발잔류물		500mg/L이하	131	145	95	222	107	115	268
	황산이온		200mg/L이하	28	20	9	25	13	19	20
	세 제		0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	망 간		0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	아 연		1mg/L이하	불검출	불검출	0.003	0.006	0.030	0.002	0.004
	동		1mg/L이하	불검출	불검출	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009
	철		0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	알루미늄		0.2mg/L이하	0.07	0.05	0.06	0.08	0.05	0.06	0.11
정수장별 급수지역	천상(중구, 무거동, 옥동 일부, 농소, 서부동, 동부동, 남목, 다운동, 언양) 회야(그 외 전지역)						서생	강동	강동(2)	웅촌
정수장 관리책임자 및 연락처		회야, 강동1, 2, 웅촌, 서생 : 회야정수사업소장 하종규 ☎ 260 - 4798 천상, 천상(일반) : 천상정수사업소장 김용윤 ☎ 211 - 9973
◦ 울산광역시 6개 정수장 먹는물 수질기준에 적합 ◦ 우리나라의 먹는물 수질기준 55개 항목 검사결과 먹는물 수질기준 및 세계보건기구(WHO) 기준에 적합한 매우 안전한 수준임.

※자료제공 : 울산광역시 상수도사업본부 수질연구소(전화 227-2312)