(붙임 1)

		해빙기 가스시설 안전관리요령

2009년 한해 가스사고로 인해 사망 20명, 207부상 명으로 많은 피해가 발생

하였습니다. 가스시설 안전점검을 생활화 하여 가족의 행복을 지킵시다.

[ 가정에서는 ]

□ 이동식 부탄연소기는 안전하게.......

• 연소기의 삼발이보다 큰 그릇을 사용하면 열이 부탄캔에

전해져 폭발사고의 우려가 많습니다.

• 2대의 렌지 위에 1개의 커다란 철판을 얹으면 가스용기에

열이 가해져 위험합니다.

• 다 쓴 부탄캔은 구멍을 뚫어 화기가 없는 장소에 버리십시오.

□ 가스보일러(온수기) 폐가스 중독에 조심.......

• 보일러 사용전에는 배기통이 빠져 있거나 꺾인 곳이 없는지

또한 배기통이 막혀 있는지 확인하십시오.

※ 배기통이 아래쪽으로 처지면 배기불량으로 매우 위험

합니다.

• 배기가스가 실내로 유입되지 않는지 반드시 확인하십시요.

• 보일러 과열, 소음 진동, 냄새 등 이상이 있으면 즉시 제조사,

A/S센터에 연락하여 점검을 받고 사용해야 합니다.

□ 가스렌지 철거시 배관 마감조치를 잊지 마세요.

• 이사 등으로 가스시설을 철거할 경우에는 판매업소에

맡겨야 하며, 가스시설(예: 가스렌지에 연결된 호스)의 끝은

반드시 마감조치를 해야 합니다.

※ 중간밸브를 직접 떼어내면 가스누출로 매우 위험합니다.

• 난방기나 연소기 철거시에는 공급자에게 연락, 반드시

마감조치를 해야 합니다.

[ 그 외 빌딩이나 도로에는 ]

□ 겨우 내 지반침하, 가스시설물 파손여부를 확인.......

• 겨우내 얼었던 도로나 축대, 교량 등이 해빙기를 맞아 파손되거나 붕괴되면 설치된 가스시설물이 손상될 위험성이 높기 때문에 사전예방 확인이 필요합니다.

• 도시가스의 경우에는 지하에 매몰된 배관이 지반이 녹으면서 손상될 우려가 있으나 이는 도시가스회사에서 전문장비를 이용해 관리하고 있으므로, 사용자의 경우 집안내의 배관 손상여부 점검이 필요합니다.