□ 실내공기질 오염도검사 결과

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
푸른솔 어린이집 (어린이집)	2023.03.06.~ 2023.03.07.	평균	24.3	17.9	635	10.0	107
		1층복도	23.1	16.9	604	9.9	99
		2층 열매반 앞	25.5	18.9	666	10.0	115

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)
한국공항공사 울산공항 (공항시설 중 여객터미널)	2023.3.6. ~ 2023.3.7.	평균	34.4	19.0	492
		1층 일반대합실	36.6	17.4	506
		2층 일반대합실	32.3	20.6	478

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
화봉 어린이집 (어린이집)	2023.03.07. ~ 2023.03.08.	평균	14.6	8.6	513	7.3	164
		1층 해솔반	15.9	10.4	441	6.0	92
		3층 산새반 앞	13.4	6.9	585	8.5	237

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산현대 요양원 (노인 요양시설)	2023.03.07. ~ 2023.03.08.	평균	38.7	23.3	611	8.3	124
		1층 복도	37.7	25.4	797	11.0	114
		3층 복도	39.7	21.3	425	5.6	134

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산명성 노인전문 요양원 (노인 요양시설)	2023.04.10. ~ 2023.04.11.	평균	16.8	6.5	482	5.8	74
		A동 1층 로비	17.7	7.1	424	4.3	56
		B동 1층 로비	15.9	5.9	540	7.4	92

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
예은 어린이집 (어린이집)	2023.04.10. ~ 2023.04.11.	평균	19.0	8.2	604	6.2	235
		1층 복도	17.9	7.6	533	4.3	177
		은빛나라(1층)	20.1	8.9	676	8.2	292

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
엘리야병원 (의료기관)	2023.06.26. ~ 2023.06.27.	평균	11.4	7.5	641	12.2	271
		3층 복도	10.6	6.3	486	12.1	210
		7층 복도	12.1	8.7	796	12.2	332

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
코스트코 홀세일 울산점 (대규모점포)	2023.06.28. ~ 2023.06.29.	평균	11.1	9.0	592	11.2
		매장입구	12.4	8.8	542	12.4
		계단대 옆 보청기센터	10.9	8.2	602	10.6
		112 구간	10.1	8.3	501	11.2
		315 구간	11.2	10.8	722	10.4

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
이솝 어린이집 (어린이집)	2023.07.31. ~ 2023.08.01.	평균	9.7	7.0	458	78.0	415
		1층 입구	8.5	5.0	496	79.9	670
		2층 행복반	10.9	8.9	420	76.0	159

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
복음 요양병원 (의료기관)	2023.07.31. ~ 2023.08.01.	평균	15.0	10.1	524	37.0	366
		1층 로비	18.5	11.0	575	39.4	602
		3층 데스크 앞	11.6	9.2	472	34.6	130

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
JW 컨벤션센터 (실내주차장)	2023.08.08.~ 2023.08.09.	평균	3.5	349	2.0
		지하주차장 1층 엘리베이터 앞	2.6	408	2.4
		지하주차장 1층 B3	4.5	311	1.4
		지하주차장 1층 B5	3.3	329	2.2

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
진장CGV 엔터플렉스 (실내주차장)	2023.08.08.~ 2023.08.09.	평균	10.0	362	6.2
		B1층 엘리베이터 앞	10.7	360	5.5
		B1층 주차장	9.2	363	6.8

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
울산광역시북구청 (업무시설)	2023.08.16. ~ 2023.08.17.	평 균	8.5
		1층 민원실	5.1
		3층복도	10.8
		6층복도	9.7

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
근로 복지공단 울산명촌 어린이집 (어린이집)	2023.11.06. ~ 2023.11.07.	평균	11.6	4.1	642	3.7	628
		1층 복도	13.6	4.0	678	5.0	507
		2층 감각통합실	9.5	4.2	606	2.4	748

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산북구 공공 산후조리원 (산후조리원)	2023.11.06. ~ 2023.11.07.	평균	11.2	5.4	422	1.8	104
		1층 로비	10.3	5.2	492	1.1	104
		2층 프로그램실 앞	12.1	5.5	352	2.5	103

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
강동하나 어린이집 (어린이집)	2023.11.08. ~ 2023.11.09.	평균	11.2	5.8	508	4.4	581
		1층 복도	8.5	5.7	494	2.6	249
		2층 바다반	13.9	6.0	523	6.3	912

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
농소농협 하나로마트 (실내주차장)	2023.11.08. ~ 2023.11.09.	평균	22.4	588	4.0
		지하 주차장1	24.0	492	2.6
		지하 주차장 2	20.7	685	5.3

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
하버드 어린이집 (어린이집)	2023.11.29. ~ 2023.11.30.	평균	10.9	5.8	704	8.7	280
		2층 그린반	8.9	5.2	687	5.6	273
		3층 복도	12.9	6.5	721	11.8	287

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
푸르니 어린이집 (어린이집)	2023.11.29. ~ 2023.11.30.	평균	16.0	10.5	618	2.4	128
		1층 꽃잎반	19.6	11.4	651	2.8	150
		2층 새싹반	12.5	9.6	584	2.1	106