2007년 당초예산 편성관련

지역토론회 주민의견 검토내역

2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
농소1	원지마을 간이상수도 물탱크 추가설치공사	송정저수지 옆	◦물탱크(3m×3m) ◦사업비:5,000천원	급수인원(146세대)에 비해 공급량 부족으로 주민 불편	◦SMC 물탱크 추가설치 ◦소요예산 : 20,000천원	전체반영	환경 위생
농소1	농소할머니 경로당 방수 및 보수공사	호계동 936-12 농소중학교앞	◦면적: 70평(2층) ◦사업비:25,000천원	건물노후로 어르신 사용에 불편함.	◦사업명: 경로당개보수 ◦시행시기 : 2007년 상반기 ◦사업내용 : 방수 및 보수공사	2007년도 당초예산 요구	복지 서비스
농소1	차일마을 진입로포장 및 하수구설치공사	차일마을입구 (차일1길)	◦L=285m, B=3m ◦사업비:80,000천원	비가 오면 발생하는 통행의 불편을 해소	진입로노후 및 하수구설치 필요하나, 예산투입에 비하여 수해가구가 적어 장기검토 필요	반영	건설
농소1	무지개APT 진입로 배수구설치공사	신천동 244번지 일원	◦L=80m, B=0.6m ◦사업비:40,000천원	집중호우시 배수불량으로 APT 및 주택지 침수 우려	사업신청지가 사유지로 소유주가 사업시행 거부	불가	건설
농소1	신천그린빌라 앞 배수관 보수공사	신천동 44-7 (신천그린빌라)	◦L= 3m ◦규격: 800m/m관 ◦사업비:5,000천원	집중호우시 배수관이 좁아 빌라 범람 침수 우려	집중호우시 유출로 인한 배수관 막힘을 대비 우수맨홀 설치필요	반영	건설
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
농소2	신천～매곡간 도로 스틸-그레이팅설치	신천사거리～매곡교	스틸그레이팅 3식 및 도로방지턱 3식	우수시 노상에 발생하는 물고임 현상을 해소	매곡교 ~ 신천사거리 구간 기존 도로는 종구배가 좋아 배수처리에 별다른 문제점이 없음. 단지, 신천 삼거리 구간 맨홀의 막힘으로 물 고임 현상이 발생되고 있음(지속적인 청소실시) 과속 방지턱은 4개가 기 설치되어 추가설치 곤란	불가	건설
농소2	마을안길배수로 설치	매곡동 542번지 일원	배수구 설치 L=100m	우천시 물고임 현상 해소	주택지 내에 배수로가 없어 집중호우시 인근주민들의 불편이 심함	반영	건설
농소2	효연아파트 진입로 배수로 설치	중산동	배수로 설치 L=100m	상습 물고임 현상으로 주민통행불편	집중호우시 배수불량으로 농로 부지내 하수관로 매설 필요	반영	건설
농소2	중산어린이공원 재정비 및 관리	중산 어린이공원	인라인스케이트장 1식, 공원재정비 1식	아동놀이터 조성 및 휴식 공간 재정비	◦인라인스케이트장은 문화재청과 협의결과 불가통보(2005. 8) ◦10월경 도시공원 보수공사시 공원재정비(미니골대, 관목보식 등) 토록 하겠음	일부반영	도시 녹지
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
농소2	소공원조성	중산동 1178-37	파고라 1식, 소공원조성	쉼터없는 지역주민들의 휴식공간 확보	◦건교부 폐천부지로 매입이 불가하고 매입시 잡종지로 전환 후 매입은 가능하나 열악한 우리구 재정 여건으로 조성하기에는 상당한 어려움이 있음 ◦40년 이상된 건축물로 이주 및 협의보상에 어려움이 예상됨	불가	도시 녹지
농소3	성혜원 간이상수도 관로보수공사	시례동 96번지 일원(성혜마을)	L=2,000m	간이상수도관 노후로 인한 누수 및 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급	◦자체예산 반영하기에는 사업비 과다(70,000천원) ◦현재 농림부「소규모수도시설 개량사업」, 환경부 「마을상수도 개․보수사업」, 도시녹지과「개발제한구역내 주민지원사업」등 사업요구 및 협의 중 ◦상기 국비지원사업으로는 사업시행 가능함	불가	환경 위생
농소3	달천제당앞 하수구관 매설공사	달천동 346번지일원	L=100m, B=8m	원활한 하수 및 우수 처리로 환경오염 사전 방지 및 통행애로해소	마을내 하수도가 미설되고 집중호우시 배수가 더딤	반영	건설
농소3	가동마을 앞 진입로 재포장공사	가대동 453 ～ 417번지 일원	L=400m, B=3m	노후 된 도로의 정비로 안정적인 출입 마을 출입으로 주민들의 삶의 질 향상	2006년 당초예산 편성시 미반영된 사안으로 2007년 당초예산에 반영 요구	반영	건설
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
농소3	시례동 용․배수로 공사	시례동 161～114번지일원	◦ L=400m ◦ B=0.7m ◦ H=1m	저수지에서 농경지로 가는 배수로 해결로 원활한 농업용수 공급과 배수로 정비에 따른 농경지 유실 예방으로 안정적 농가소득 기대	∘현재 저수지(뒷골못)에서 흙수로까지 PE관으로 연결되어 농업용수를 공급하고 있으며 원활한 농업용수 공급을 위해 매설관 교체(D200mm⇒D500mm)가 필요함 ∘또한, 매설관에서 흙수로(599번지 구거)로 연결되는 배수로는 우기 유량증가시 배수로 모래자갈 퇴적으로 인해 통수단면적이 좁아져 월류로 인한 농경지 침수 등의 피해가 발생원활한 농업용수 공급을 위한 콘크리트 U형 측구설치가 필요함	반영	생명 산업
농소3	건넝골 농로포장공사	상안동 1155 ～ 1164번지 일원	◦ L=500m ◦ B=2.5m	경운기 등 농기계의 원활한 통행으로 영농의 애로 해소	농업 기계화에 따른 기반시설 확보 및 원활한 농기계 통행을 위해 농로포장이 필요함	반영	생명 산업
강 동	북정자하수도설치	정자동 676 ~남정자경계 (정자쌀집옆골목)	◦길이:70m ◦폭:3m	생활오폐수가 무분별하게 바다로 유입되고 있음	오폐수 정화를 위한 강동 하수종말처리장 완공후 시행	장기검토	건설
강 동	남정자하수도설치	정자동 327-1 (강동카센터~멕시카나치킨사이 골목길)	◦길이:50m	31번국도가 개설되면서 31번국도가 골목길보다 약30cm 높은 관계로 우기시 골목길의 우수가 빠져나가질 않음 (우기시 인근 집은 무릎 절반정도 물이 들어참)	골목내 우수로 미개설로 집중 호우시 주민통행에 불편이 많아 설치 필요	반영	건설
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
강 동	주렴마을교량 재설치	무룡동 562 (마을회관근처)	◦길이:6m ◦폭:3m	새마을 사업 때 추진한 사업이라 시설자체가 부실하며 현재 노후로 인한 붕괴위험이 있으며 차량통행도 불가함	2006년 당초예산 편성시 미반영된 사안으로 2007년 당초예산에 반영 요구	반영	건설
강 동	장등마을하천제방 포장(GB)	신현동 526-8(전),523(전) (신도로 만나는 지점)	◦길이:400m ◦폭:3m	동네 농로겸 통행로로 활용, 마을진입로 및 도로가 좁아 교차하기 어려운 점 해결을 위함	◦2006년 개발제한구역주민지원사업으로 확정되었으나, 국고보조금 미교부 ◦국고보조금 교부시 실시설계 후 착공예정(소요액 : 100,000천원)	전체반영	도시 녹지
강 동	구암마을호안 보수(완)공사	어물동 212-5 (해안변)	◦길이:200m ◦폭:0.5m ◦높이:1m	태풍 또는 폭풍주의보시 파도높이가 3~4m만 되어도 파도가 개인집으로 들어옴. 벌써 옥벽하지가 수십년(새마을사업)이 되어서 파도가 조금만 쳐도 옹벽을 넘으므로 바닷가 집으로 파도와 자갈이 집에 들어와 피해가 큼	현재 몽돌유실과 관련한 해양침식 방지대책 용역이 추진중에 있으므로 신규호안 옹벽 설치는 어려운 실정이나 기존 옹벽에서 일정높이의 옹벽설치는 타당할 것으로 판단	반영	생명 산업
효 문	우수관매설공사	연암동 747-10 번지 일원	◦ 우수관 매설 : L=30m, □=1,000㎜ ◦ 소요사업비 : 15,000천원	◦저지대로 집중호우 시 배수가 잘 되지 않아 침수우려가 있음. ◦ 2005년도 집중호우시 8가구가 침수되었고,우수관 미 설치시 재발 우려됨.	연암동 747-10 일원은 주변보다 지대가 낮아 건의한 사업 즉 우수관 설치로는 배수에 한계가 있음	반영	건설
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
효 문	마을안길 포장 및 하수구 정비공사	효문동 38-3번지 일원	◦ 시멘트 포장 : L=50m, B=3m ◦ 하수구 정비 : L=50m ◦ 소요사업비 10,000천원	비포장 마을 안길로 차량통행 및 우천시 주민통행에 불편을 초래하여 도로포장 및 하수구 설치가 필요함.	사업추진중에 있음	기반영	건설
효 문	보안등 설치 공사	17통, 내황교~동천교 일원	◦ 보안등 설치: 10개소 ◦ 사업비: 15,000천원	평창리비에르1,2,3차, 명촌주공아파트 등 대단위 아파트 밀집지역으로 야간에 동천강변을 따라 학생통학 및 주민이용이 많으나 보안등 설치가 적어 사고예방을 위해 보안등 추가 설치가 필요함.	◦위 치 : 동천강 제방위 ◦소요액 : 3,000천원 ◦등 수 : 5등 - 3등 : 자체 보안등주 설치 - 2등 : 기존등 철거후 이설 ※ 2006년도 10월 준공예정 ◦위 치 : 리비에르2차옆 임도 ◦소요액 : 20,000천원 ◦등 수 : 10등 - 2007년도 예산편성 요구	반영	건설
효 문	소방도로 개설공사	연암동 776번지 일원	◦ 아스콘 포장 : L=250m, B=10m ◦ 소요사업비 : 800,000천원	연암동3통은 효문공단지역으로 편입예정이었다가 최근 제외되고 취락지역으로 바뀌면서 그동안 도시기반시설이 전무한 지역으로 현재 3m정도의 소로만 있어 차량1대가 겨우 통행하고 있어 주민불편이 심하고 화재시 차량진입이 어려워 피해발생이 예상됨.	도시계획시설 결정 후 중기지방재정계획 반영 등 장기적으로 검토	장기검토	건설
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
효 문	산사태 안전진단 용역	연암동 56-2 ~ 66번지일원	◦산사태 대비 안전 진단용역 ◦L=100m, H=50m ◦사업비 :20,000천원	우천시마다 산에 인접한 주택은 우수유입으로 침수피해를 입었고, 약 10년전 강우시 산중턱 일부가 붕괴됨. 집중호우시 산사태위험이 있어 우선 안전진단 실시가 필요함.	현장 확인결과 산사태 위험은 없어 보이나 민원인의 산사태위험 불안 가중으로 안전진단이 요구 됨 (용역비: 20,000천원)	전체반영	도시 녹지
송 정	송정마을회관 내부 전등, 창문, 천장, 의자, 탁자 보수 공사	송정동 801-2일대	규모:연면적 200㎡ (지상1층)	송정경로당은 전등, 창문,천장, 탁자, 의자 등 건물이 노후화되어 보수공사가 시급함	마을회관은 지원계획이 없으며, 경로당 부분은 2007년 현지조사하여 보수계획을 검토할 것임	일부반영	복지 서비스
송 정	화산못 진입로 옆 하천제방보수 공사	화봉동 72번지 일대	◦ H=10m ◦ L=50m	현 위치는 집중호우나 태풍시 하천 제방붕괴 및 범람이 우려 되므로 보수공사가 필요함	하천정비가 요구되나 태풍 피해 하천공사에 비하여 사업의 급성이 떨어짐.	장기검토	건설
송 정	송정초등학교 위 안전휀스 설치 공사	화봉동 452번지 일대 (동아청구 아파트 앞 도로)	◦ B=2.5m ◦ L=87m	현 위치는 어린이보호구역으로 차량, 주민, 학생 통행량은 갈수록 증가하고 있어, 무단횡단으로 인한 교통사고예방을 위해 안전휀스 설치 필요	교통안전의식이 미숙한 어린이의 무단횡단시 교통사고 위험 큰 지역으로 설치 타당함.(L=60m)	반영	경제 교통
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
송 정	화산천 제핏골 농로(교량) 보수 공사	송정동 71-1번지 일대	◦ H=2m ◦ B=1.2m ◦ L=10m	현 위치는 농로(교량)가 붕괴되어 농기계 및 농민 통행이 어려워 주위 경작지 농민들에게 불편을 초래함	농기계 소통을 위한 최소한의 기반시설이 필요한 실정이며 고강도 원심력 철근 흄관부설을 통한 하천 통수단면 확보 및 농로보수가 필요함	반영	생명 산업
송 정	지당마을 농로 확․포장 공사	송정동 719～730-12번지 일대	◦ B=2.5m ◦ L=87m	현 위치는 농로가 파손되거나 일부가 비포장으로 집중호우시 농기계 및 주민 통행이 불편함	현재 지당마을 농로는 1.6~2.0m로 농기계 소통이 힘든 실정이며 농산물 반출 및 영농의 편리성을 고려할 때 농로확장 및 정비가 필요함	반영	생명 산업
양 정	양정동사무소 신축	양정동 488번지 (북부상수도본부)	◦지상 3층(예정) -부지 1,650㎡ -건물 1,091㎡ ◦사업비: 2,055백만원	주차장부족으로 민원인 불편 초래	◦그간 추진사항 -‘06. 7 : 우선 매각 협의 -‘06. 8 : 협의에 대한 회신 (상수도사업본부) -‘06. 9 : 잔여지 가치 하락분 보전 요구에 따른 확약 통보 ◦검토결과 - 2007년 당초예산에 동사무소 건립 예산확보 후 추진	전체반영	회계 정보
양 정	소2-13 소방도로 개설	양정동 490-19번지 일원 (억수탕뒤편 구간 소2-13일부구간)	◦L=130m, B=8m ◦사업비: 800백만원	양정현대홈 타운 및 주변일대 초등학생의 안전한 통학로 확보	현대홈타운 사업승인 조건상 홈타운에서 개설토록하고 있으므로 2007년 개설예정으로 있음	반영	건설
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
양 동	소2-16․3-37 소3-33 소방도로 개설	양정동 487-1번지 (문화유치원일원)	◦규모:L=80m,B=6m 사업비: 800백만원 ◦규모:L=50m,B=6m 사업비:400백만원	원활한 교통소통으로 주민불편해소	소방도로 개설을 위하여 보상 추진 중에 있음	반영	건설
양 동	소3-28소방도로개설	양정동 602-5번지 일원 (미개설구간)	◦규모 L=215m(총)B=6m ◦사업비:1,670백만원	원활한 교통소통으로 주민불편해소	2007년도 예산편성 요구 하였음	반영	건설
양 동	소3-31소방도로개설	양정동 541-4번지일원 (미개설구간)	◦규모: L=120m, B=6m ◦사업비 : 800백만원	원활한 교통소통으로 주민 불편해소	구재정이 열악하므로 장기 검토	장기검토	건설
염 포	염포동 주민자치 행정타운 설치		◦A동 지하1층(수영장) 지상1층(체육관) ◦B동 동사무소,주민자치 센터, 도서관 등	동청사 노후화 및 주민자치센터 공간부족 주민정서함양 및 삶의 질 향상	◦그간 추진사항 -‘05. 12 : 공유재산관리계획 의결 -‘06. 3 : 개발제한구 역내 주민지원 사업 계획 제출 * 총사업비 : 4,567,700천원 * 주민지원사업 검토 ⇒ 건설교통부 - 건설교통부의 주민지원사업 검토 결과에 따라 지방비 확보 등 사업 지속 추진※ 2007년 3월경결정 예정	중기검토	회계 정보
2007년 당초예산 편성관련 지역토론회 주민의견 검토내역
동	사 업 명	위 치	사 업 내 용	필 요 성	검 토 의 견	반영여부	소속과
염 포	신전경로당 개보수 공사	염포동 136-2번지	1층 마을회관과 2층 경로당을 자리 바꿈	◦위치가 2층이라 노인이 경로당 이용하기가 불편함 ◦노후된 관내 개로당 개보수 ◦소외 노인의 여가선용	◦사업기간: ‘07.2~12월 ◦사업비: 100,,000천원 ◦어르신들의 안전 사고 예방 및 여가선용의 장 마련	2007년도 당초예산 요구	복지 서비스
염 포	성내 배수로하천정비	염포동 560번지 일원	사업량: L=85m,옹벽 (높이3m 좌,우측2개소)	◦ 집중호우시 재난위험 및 토사유출로 하수구 범람 ◦ 주거환경개선 및 재난 해소	토사유출 방지를 위한 침사지 및 옹벽설치 필요	반영	건설
염 포	염포동 소3-6호선 소방도로 개설	염포동 468-8 일원	◦ L=100m ◦ B=6m	◦ 재난발생시 긴급 차량통행불가로 인명 및 재산피해 우려 ◦ 원활한 교통소통으로 주민불편 해소	구재정이 열악하므로 장기 검토	장기검토	건설
염 포	중리체육공원 정비	염포동 산130 일원	공원내 배수 설치 ◦L=150m, ◦B=45×50m	◦호우시 공원내 배수로가 없어 붕괴 우려 ◦건전한 여가선용 및 체력 증진 도모	소공원내 배수로는 기설치(트랜치)되어 있으며 현재 도로변 옹벽 물빠짐은 염포산 계곡물이 땅으로 스며들어 배출되는 것임	장기검토	도시 녹지