■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제62호서식] <개정 2017. 5. 30.>
화학사고 위험 및 응급대응 정보 요약서		이 요약서는 「화학물질관리법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제48조제1항에 따라 지역사회 내에서 위해관리계획서를 제출한 사업장의 화학사고 위험성 및 화학사고 발생 시 행동 요령 등을 지역주민에게 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.
사업장 상호(명칭)	㈜이수화학 울산공장
사업장 위치(주소)	(주)울산광역시 남구 사평로 108-224 이수화학
사업장 대표전화	052-231-5582
유해화학물질 취급정보	종류	불화수소(HF)
	유해성	1. 비가연성 물질, 물질 그 자체로 타지는 않음 2. 가열시 분해하여 부식성 및/또는 독성 흄을 생성할 수 있음 3. 가스 또는 액화 가스와 접촉시 화상, 심한 손상과 또는 동상을 일으킬 수 있음 4. 정상적인 취급과정 중에 이 물질에 의해 발생된 증기상 물질 또는 에어로졸(미스트, 흄)을 흡입하게 되면 심각한 독성 영향들을 발생시킬 수 있음 5. 자극에 대한 신체 반응은 폐 손상의 원인이 될 수 있음
	사고 위험성	불화수소 누출로 인한 독성가스 중독
사고 발생시 대응정보	영향 범위	울산광역시 전지역
	방제장비 보유현황	1. 소방차 1대 - 고압의 물을 분사로 확산 방지 2. 비상분말소석회 살포하여 중화 3. 비상시 Scrubber - 독성가스 누출시 Gas 확산 방지 4. 대기확산방지용 고공포 소화설비 분사로 확산 방지
	경보 전달방법	1. 유관기관 및 인근사 통보(지자체에서 주민에게 비상 경보) 2. 사이렌 및 대피방송(당사, 인근사 및 단지협의회) ① 인근주민 – 싸이렌, 마을방송, 전화, SMS ② 인근사업장 및 단지협의회 – 싸이렌, 대피방송, 비상경보전화, 비상연락망 3. 사내방송, SMS, 마을방송, 민방위 훈련용 방송매체 등 ※ 영향범위 인근주민들에게 신속하게 상황정보 전달하고 대피 유도 (사고의 종류, 피해예상지역, 비상대피로, 집결지, 긴급행동요령)
	행동요령	1. 주민행동요령 직접 피부에 노출되지 않도록 우의 등으로 피부를 감싸고 젖은 수건 및 마스크 등을 이용하여 코, 입을 막은채로 대피 - 실내대피 : 오염물질이 한번에 누출될 경우 증기운이 빠르게 이동하면서 소멸될 경우 - 소산대비 : 많은양의 오염물질이 연속족으로 누출될 경우 추가적인 누출 가능성이 있는 경우 2. 응급조치 요령 ㈜이수화학 공장 기준 1km 밖(바람이 불어오는 방향)의 안전한 곳으로 대피하며, 노출되었다면 반드시 병원 방문 3. 대피경로 및 장소 : 선암초등학교, 개운초등학교
	비상연락 기관 및 전화번호	1. 소방서(119) 2. 낙동강유역 환경청(055-211-1661) 3. 울산광역시 환경관리과(052-229-3182) 4. 울산화학재난합동방재센터(052-228-5868) 5. (주)이수화학 울산공장 조정실(052-278-2788)