□ 실내공기질 오염도검사 결과

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
인애 어린이집 (어린이집)	2024.3.11.~ 2024.3.12.	평균	13.7	9.3	549	4.8	72
		1층복도	14.7	9.2	644	5.8	112
		1층 개별실	12.7	9.5	454	3.8	32

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
정안요양병원 (의료기관)	2024.3.11.~ 2024.3.12.	평균	14.3	11.0	512	5.6	63
		1층 로비	13.1	12.3	510	7.1	57
		3층 간호사실	15.4	9.7	515	4.0	70

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산명성 노인전문 요양원 (노인 요양시설)	2024.3.25. ~ 2024.3.26.	평균	7.7	3.8	491	3.2	57
		A동 1층 복도	8.1	3.8	469	3.0	45
		B동 1층 로비	7.2	3.8	513	3.3	69

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
황금지 어린이집 (어린이집)	2024.3.25. ~ 2024.3.26.	평균	14.6	4.5	491	1.8	44
		1층 복도	17.5	4.4	508	2.0	37
		2층 복도	11.7	4.6	474	1.6	50

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
푸른솔 어린이집 (어린이집)	2024.4.15. ~ 2024.4.16.	평균	16.6	7.7	818	23.8	300
		1층 복도	18.8	7.3	810	29.7	168
		2층 꽃잎반	14.4	8.1	826	17.9	432

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
공감 어린이집 (어린이집)	2024.4.15. ~ 2024.4.16.	평균	11.3	7.8	599	21.2	358
		3층 바다반	11.5	7.8	640	24.1	390
		2층 풀잎반	11.0	7.8	558	18.4	326

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
농수산물 종합 유통센터 (실내주차장)	2024.5.22.~ 2024.5.23.	평균	28.4	488	4.0
		C41	24.6	466	3.8
		C45	32.1	509	4.2

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
㈜메가마트 신선도원몰 (대규모점포)	2024.5.22. ~ 2024.5.23.	평균	16.4	11.8	510	12.0
		13번 셀프계산대	23.4	14.1	635	14.7
		냉동코너	21.9	15.5	557	14.7
		2층 STCO앞	9.7	8.7	413	9.8
		2층 쉬즈미스 앞	10.6	9.1	433	8.9

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
오토밸리 복지센터 (둘 이상의 용도에 사용되는 건축물)	2024.6.19. ~ 2024.6.20.	평 균	25.2
		1층 수영장 앞	31.8
		2층 복도	18.1
		3층 체육관 앞	25.7

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)
한국공항공사 울산공항 (공항시설 중 여객터미널)	2024.6.19. ~ 2024.6.20.	평균	19.2	15.8	496
		1층 일반대합실	17.9	16.0	495
		2층 일반대합실	20.6	15.5	496

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
모다아울렛 (대규모점포)	2024.7.1. ~ 2024.7.2.	평균	11.3	9.4	574	42.1
		1층 스케쳐스 매장	12.3	10.9	602	50.7
		2층 더틸버리 매장	11.3	9.3	554	44.0
		3층 행텐 매장	9.5	7.9	636	53.7
		4층 이벤트홀 앞	12.0	9.6	504	20.1

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
모다아울렛 (실내주차장)	2024.7.1. ~ 2024.7.2.	평균	23.6	513	16.8
		4층 B08	24.7	522	19.0
		5층 E07	22.4	504	14.5

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
CGV 울산신천 제1~4관 (영화상영관)	2024.8.20. ~ 2024.8.21.	평균	5.7	4.7	452	20.5
		6층 로비	5.7	4.6	455	18.2
		6층 복도	5.7	4.8	449	22.8

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
엘림 종합복지 센터 (노인 요양시설)	2024.9.23. ~ 2024.9.24.	평균	10.0	4.8	428	8.9	399
		1층 휴식공간	9.8	4.2	435	12.8	523
		1층 로비	10.3	5.3	421	5.0	275

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
의료법인 옐림 의료재단 농소요양 병원 (노인 요양시설)	2024.9.23. ~ 2024.9.24.	평균	8.6	4.1	479	15.7	308
		7층 원무과	8.0	3.6	438	12.7	304
		5층 휴식공간	9.1	4.6	520	18.7	313

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
신명 어린이집 (어린이집)	2024.10.23.~ 2024.10.24.	평균	9.7	4.8	500	6.4	554
		2층 돌고래반	6.4	4.2	487	4.0	541
		3층 강당	13.0	5.5	512	8.9	567

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
강동 어린이집 (어린이집)	2024.10.23.~ 2024.10.24.	평균	10.6	6.0	564	7.0	262
		2층 해마반	10.1	6.0	654	8.3	246
		3층 바다반	11.1	6.0	473	5.6	277

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산북구 공공 산후조리원 (산후조리원)	2024.11.4. ~ 2024.11.5.	평균	18.0	12.6	530	11.4	169
		1층 로비	18.2	12.2	599	13.3	302
		3층 복도	17.8	12.9	460	9.5	36

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
신천효성 어린이집 (어린이집)	2024.11.4.~ 2024.11.5.	평균	5.0	3.0	464	5.8	187
		언덕반	5.8	2.8	476	5.8	225
		유희실	4.1	3.1	452	5.7	149