〈자연재해저감종합계획 자연재해 위험지구 현황〉

(단위 : 백만원)

순번	풍수해 유 형	지구명	위 치	위험요인	사업내용	해당부서
①	하천	호계천	호계동 936-17	• 하천 통수단면적 부족	• 축제L=65 m/보축L=252 m/호안L=486 m • 교량·낙차공재설치2개소/도로정비L=2.3km	건설과
②	하천	진득천	달천동 531-2	• 통수단면적 미확보	• 축제L=997 m/보축L=121 m • 교량 재설치8개소/낙차공 재설치2개소	건설과
③	내수	중상보들	중산동 819-2	• 계획홍수위 이하 저지대 내수배제 불량	• 펌프장 설치Q=804 m³/min • 유수지 설치V=16,778m³	농수산과
④	내수	천곡재전	천곡동 1042-4	• 계획홍수위 이하 저지대 내수배제 불량	• 펌프장 설치Q=1,116 m³/min • 유수지 설치V=17,868 m³	농수산과
⑤	하천	율동	양정동 213-1	• 제2율동천 제방여유고, 하폭 부족	• 축제L=1,756 m/보축L=45 m • 교량 신설2개소·철거1개소 • 낙차공 철거5개소	건설과
⑥	내수	효문 펌프장	효문동 602-4	• 계획홍수위보다 낮아 홍수기 자연배제 불가	• 배수펌프장증설Q=195→300 m³/min • 유수지 증설V=2,974 →6,000 m³ • 우수관거 정비L=130 m	건설과
⑦	사면	약수빌라	중산동 88-9	• 2차 사면 붕괴시 인명 피해 발생 우려	• 토석제거V=1,000 m³/게비온옹벽설치V=250 m³ • 산마루측구·배수통관설치L=100 m	안전총괄과
⑧	사면	신명펜션	신명동 산17	• 암석 탈락 및 토사유실 발생 우려	• 불안정한 토석제거V=1,200 m³ • 낙석방지망 설치A=1,200 m² • 락볼트100공/산마루측구 설치L=100 m	공원녹지과
⑨	사면	치전	양정동 556-26	• 토사유출 발생 및 암석 탈락 잔존	• 불안정한 토석제거V=2,000 m³ • 전석쌓기H=2.0 m, L=150 m • 산마루측구 설치L=150 m • 종단배수로 설치L=20 m, 3개소	공원녹지과
⑩	하천	운곡	어물동 247-2	• 지방하천 운곡천 제방고· 하폭 부족	• 축제L=979 m/보축L=134 m • 낙차공 재설치1개소	건설과
⑪	내수	효문3	효문동 967-8	• 관로 퇴적 등 우수관거 통수단면적 부족	• 우수관거 증설L=123 m	건설과
⑫	내수	연암	연암동 882-1	• 명촌천 계획홍수위 이하 • 배수펌프장 능력 부족	• 간이배수펌프장 설치1개소 • 우수관거 추진L=10 m	건설과
⑬	내수	아산로	염포동 265-29	• 태화강 상승시 아산로 내수배제 불량	• 간이배수펌프장 1개소/차단수문 설치6개소 • 도로측구 설치L=910 m	건설과
⑭	내수	상안	상안동 192	• 내수배제 불량 • 배수체계 미흡	• 배수펌프장 증설Q=250 → 480 m³/min • 유수지 증설V=9,000 → 21,000 m³ • 배수로 정비L=3,366 m	농수산과
⑮	해안	굼바우항	신명동 270-7	• 여유고 부족/침수 피해우려	• 파제벽 설치L=130 m	농수산과
⑯	하천	염포천	양정동 961-38	• 하천 월류시 인명 및 재산피해 우려	• 염포천 축제L=1,980 m/교량 재설치1개소	건설과
⑰	하천	달곡	무룡동 701-21	• 지방하천 무룡천 제방고 부족,계획홍수위 이하	• 무룡촌 축제L=680 m/교량 재설치3개소 • 낙차공 재설치1개소	건설과
⑱	하천	명촌	효문동 905-5	• 제방여유고 및 하폭 부족	• 명촌천 축제L=391 m교량 재설치1개소	건설과
⑲	기타	산음 저수지	산하동 826-1	• 중심점토 누출 진행에 의한 제체 안정성 미흡	• 정밀안전진단 실시 • 진단후 시설물 보수 및 여수로 개량	농수산과
⑳	해 안	우가항	당사동 114-2	• 태풍 발생시 파랑에 의한 월파피해 우려	• 이안제 설치L=30 m, 2기	농수산과

(자연재해 위험지구 20개소 : 하천 7, 내수 7, 사면 3, 해안 2, 기타1)