울산광역시 고시 제2007 - 98호

하천정비기본계획(염포천등 5개하천) 및 하천구역 고시

염포천등 5개 지방2급하천에 대하여 하천법 제17조 제4항 및 같은법 시행규칙 제9조, 하천법 제8조 및 같은법 시행규칙 제3조의 규정에 의거 하천정비기본계획과 하천연장(변경) 및 하천구역을 고시합니다.

2007년  5월  3일

울 산 광 역 시 장

1. 제  목 : 염포천등 5개하천 하천정비기본계획

2. 목  적 : 하천법 제17조 및 같은법 시행령 제10조의 규정에 의거 하천에 관한 종합적인 정비, 보전, 이용이 되도록 하천정비기본계획을 수립함으로써 하천정비의 기본방향을 제시하고 수자원 종합개발의 지침으로 활용하고자 함.

3. 하천구간 및 하천연장(변경)

하천명	하 천 구 간		하천연장(㎞)
	시 점	종 점	당초	변경	증ㆍ감
염포천	북구 염포동	북구 염포동 태화강(국가하천)합류점	3.50	2.24	△1.26
창평천	북구 송정동	북구 송정동 동천(지방1급)합류점	2.30	2.17	△0.13
유곡천	중구 유곡동	중구 태화동 태화강(국가하천)합류점	3.30	1.90	△1.40
양정천	북구 양정동	북구 명촌동 명촌천(지방2급)합류점	2.00	1.18	△0.82
미포천	동구 동부동	동구 미포동 미포해안	3.00	2.71	△0.26

4. 수자원 부존량

하천명	유역면적 (㎢)	연평균강우량 (mm)	수자원부존량 (백만㎥/년)
			수자원 총 량	유 출 량			손실량
				홍수시	평상시	소 계
염포천	3.82	1358.04	5.19	2.13	0.89	3.02	2.17
창평천	6.21	1358.04	8.43	3.46	1.54	5.00	3.43
유곡천	4.43	1358.04	6.02	2.48	1.08	3.54	2.48
양정천	2.80	1358.04	3.80	1.55	0.65	2.20	1.60
미포천	8.50	1358.04	11.54	4.75	2.07	6.82	4.72

5. 주요지점의 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주 요 지 점	기 본 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수량 (㎥/sec)	계 획 홍수위 (EL.m)	하 폭(m)
					기 존	계 획
염포천	하류(NO.0+00, 태화강 합류점)	79	79	1.90	10	10
	중류(NO.20+22, 염포제2교지점)	71	71	34.13	8	16
	상류(NO.22, 하천시점부)	51	51	40.19	18	18
창평천	하류(NO.0+00, 동천 합류점)	107	107	14.32	-	89
	중류(NO.12+07, 원지교지점)	107	107	25.50	32	32
	상류(NO.21+70, 하천시점부)	107	107	49.04	16	16
유곡천	하류(NO.0+00, 태화강 합류점)	83	83	5.56	17	17
	중류(NO.14+43, 유곡제1낙차공지점)	24	24	18.23	3	6
	상류(NO.19+00, 하천시점부)	24	24	26.40	16	16
양정천	하류(NO.0+00, 명촌천 합류점)	53	53	3.04	17	17
	중류(NO.11+75, 양정제2낙차공지점)	35	35	20.58	14	14
	상류(NO.11+82, 하천시점부)	35	35	22.67	30	30
미포천	하류(NO.0+00, 미포해안)	115	115	0.29	31	31
	중류(NO.17+12, 자연하천복원시점)	73	73	9.05	14	15
	상류(NO.27, 하천시점부)	45	45	20.85	13	13

6. 하천구역에 관한 사항

하 천 명	하천면적 (하천예정지포함)		하천연안구역		토지의 세목	비 고
	면적(㎡)	필지수	면적(㎡)	필지수
염 포 천	84,253	106	-	-	게재 생략	하천구역에 편입된 토지의 세목은 울산광역시와 중구청, 동구청, 북구청에서 열람
창 평 천	188,830	166	-	-	〃
유 곡 천	30,376	103	-	-	〃
양 정 천	32,485	41	-	-	〃
미 포 천	74,958	100	-	-	〃

7. 기타 관계서류 게재는 생략하며 상세한 사항은 울산광역시 건설도로과(☏052-229-4042) 또는 각 구청 건설과(중구청 ☏052-290-0492, 동구청 ☏052-230-9492, 북구청 ☏052-219-7444)로 문의하시기 바랍니다.