□ 실내공기질 오염도검사 결과

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
아름드리 어린이집 (어린이집)	2025.2.26. ~ 2025.2.27.	평균	11.3	8.4	578	5.3	77
		씨앗반	15.9	11.4	566	5.3	96
		나무반	6.7	5.3	591	5.4	58

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산북구 공공산후 조리원 (산후조리원)	2025.2.26. ~ 2025.2.27.	평균	18.7	10.9	510	6.3	35
		1층 로비	20.3	14.3	509	5.5	44
		3층 복도	17.1	7.5	510	7.1	26

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
연세요양원 (노인요양 시설)	2025.3.12. ~ 2025.3.13.	평균	30.7	19.5	731	15.4	145
		1층 로비	29.1	19.8	684	11.0	85
		3층 309호 앞	32.3	19.2	777	19.9	205

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
진장CGV 엔터플렉스 (대규모점포)	2025.3.12. ~ 2025.3.13.	평균	18.0	13.7	451	9.8
		이디아 앞	16.5	13.5	453	7.8
		까사미아 앞	19.5	13.9	448	11.8

업소명 (대상 시설군)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (권고기준)
			벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔(㎍/㎥)	에틸벤젠(㎍/㎥)	자일렌(㎍/㎥)	스티렌(㎍/㎥)	폼알데 하이드 (㎍/㎥)	라돈(Bq/㎥)
									밀폐시	환기시
			30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	210 이하	148 이하
현대자동차 신기숙사 (신축 공동주택)	2025.4.21. ~ 2025.5.1.	724호 (중층부)	13.2	274.6	209.3	846.3	313.5	20.9	131.4	21.2
		1316호 (고층부)	15.3	821.7	667.6	3,600.6	1,178.7	33.3	98.0	19.8
		806호 (중층부)	12.5	1,541.5	496.9	2,144.9	1,710.8	24.8	142.3	10.3
		201호 (저층부)	16.1	491.6	401.4	1,145.5	893.6	21.6	70.8	8.2
		1443호 (고층부)	25.8	903.1	583.2	2,434.3	1,582.7	23.9	85.4	29.3
		940호 (중층부)	13.9	491.1	338.2	1,643.7	1,013.1	15.6	31.3	10.2
		327호 (저층부)	7.3	474.8	177.9	599.8	440.5	19.3	35.6	15.4
		314호 (저층부)	7.8	441.7	199.0	813.8	699.6	27.2	43.2	18.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
크로바 어린이집 (어린이집)	2025.5.19. ~ 2025.5.20.	평균	14.0	7.8	451	9.4	188
		1층 블럭방	15.9	3.6	470	8.4	147
		2층 강당	6.7	11.9	432	10.3	229

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산북구 실버케어센터 (노인요양 시설)	2025.5.19. ~ 2025.5.20.	평균	19.0	10.8	502	7.3	147
		1층 로비	18.8	10.5	510	8.7	112
		2층 공동거실	19.1	11.2	494	5.9	181

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)
한국공항공사 울산공항 (공항시설 중 여객터미널)	2025.6.25. ~ 2025.6.26.	평균	24.3	17.3	488
		1층 일반대합실	25.8	17.8	500
		2층 일반대합실	22.8	16.8	476

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
프리지아 (실내주차장)	2025.6.25. ~ 2025.6.26.	평균	16.7	608	7.9
		다-9	5.9	620	7.3
		주차 인포메이션	27.5	596	8.5

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
서연이화 어린이집 (어린이집)	2025.9.1. ~ 2025.9.2.	평균	5.7	4.2	608	37.0	59
		1층 로비	5.5	4.6	663	37.1	52
		2층 느티나래반	5.9	3.7	553	36.9	66

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
스틸시리즈PC방 울산본점 (PC영업시설)	2025.9.1. ~ 2025.9.2.	평균	15.2	13.4	544	42.1
		좌석 34번	15.2	13.4	553	43.1
		좌석 113번	15.1	13.3	535	41.1

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
세나요양병원 (의료기관)	2025.9.3. ~ 2025.9.4.	평균	8.4	5.6	589	17.6	128
		1층 로비	8.7	5.7	660	21.5	137
		5층 복도	8.2	5.6	517	13.6	119

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산 근로복지공단 어린이집 (어린이집)	2025.9.3. ~ 2025.9.4.	평균	8.3	4.2	542	8.2	554
		1층 로비	9.6	5.1	497	7.3	349
		2층 복도	7.0	3.4	586	9.1	759

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
희수자연학교 어린이집 (어린이집)	2025.9.8. ~ 2025.9.9.	평균	17.0	9.0	404	9.2	513
		상담실	18.0	8.6	409	5.6	595
		예술 활동실	16.0	9.4	398	12.9	431

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
뜰안애 어린이집 (어린이집)	2025.9.8. ~ 2025.9.9.	평균	5.8	4.7	548	17.6	209
		갯버들반	6.5	5.9	525	14.5	114
		설유화반	5.2	3.5	572	20.8	304

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (100㎍/㎥이하)
롯데마트 진장점 (대규모점포)	2025.8.12. ~ 2025.8.13.	평균	3.9	1.4	568	29.7
		1층 잡곡코너	6.7	2.7	565	15.1
		1층 침구코너	3.0	1.0	514	28.8
		2층 내부무빙워크 앞	3.2	0.8	504	42.6
		2층 리틀밥독매장 옆	2.6	1.3	689	32.4

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (200㎍/㎥이하)
울산광역시 강북교육 지원청 (업무시설)	2025.8.12. ~ 2025.8.13.	평 균	11.2
		3층 복도	10.8
		4층 복도	11.5

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
울산시티병원 (의료기관)	2025.10.20. ~ 2025.10.21.	평균	11.5	4.8	606	6.5	546
		1층 로비	12.2	4.9	543	4.3	574
		2층 로비	8.2	3.7	696	10.1	307
		3층 휴게실	14.1	5.6	578	5.2	758

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (100㎍/㎥이하)	PM2.5 (50㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)
울산전문 장례식장 (장례식장)	2025.10.20. ~ 2025.10.21.	평균	17.8	13.2	623
		1층 로비	17.3	11.8	659
		2층 복도	18.3	14.7	587

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
BB요양병원 (의료기관)	2025.12.8. ~ 2025.12.9.	평균	9.5	6.2	665	5.3	458
		1층 로비	8.8	5.6	603	5.6	666
		3층 로비	10.1	6.8	728	4.9	250

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	시료채취 위치	검사결과 (유지기준)
			PM10 (75㎍/㎥이하)	PM2.5 (35㎍/㎥이하)	CO₂ (1,000ppm이하)	폼알데하이드 (80㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥이하)
무지개 어린이집 (어린이집)	2025.12.8. ~ 2025.12.9.	평균	10.5	5.3	533	4.5	114
		1층 로비	11.8	5.6	547	3.7	113
		2층 복도	9.1	4.9	518	5.2	115