□ 실내공기질 오염도검사 결과

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (150㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)
한국공항공사 울산공항 (공항시설)	2018.03.06.	평 균	43.0	415
		1층 만남의장소	47.7	398
		2층 대합실	38.2	432

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (200㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)
네오골프 (지하주차장)	2018.03.07.	평 균	19.2	287	4.4
		주차장 우측	8.5	214	3.5
		주차장 좌측	29.9	361	5.3

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)					검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (100㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥)	PM2.5 (70㎍/㎥이하)	곰팡이 (500CFU/㎥)
21세기좋은병원 (의료기관)	2018.05.08.	평 균	31.3	706	18.7	661	15.4	324
		1층 로비	37.2	804	15.4	921	16.4	353
		713호 병실	25.3	608	21.9	400	14.3	294

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)					검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (100㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥)	PM2.5 (70㎍/㎥이하)	곰팡이 (500CFU/㎥)
호계요양병원 (의료기관)	2018.05.09.	평 균	41.2	553	16.3	611	29.6	217
		로비	42.1	485	10.1	635	30.5	199
		112호 앞	40.2	621	22.4	587	28.7	235

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
신천효성 해링턴플레이스 (신축공동주택)	2018.05.30.~2018.06.01.	101동 2301호	63.1	3.4	457.0	164.3	341.6	154.3
		107동 304호	40.5	2.9	416.1	114.7	250.6	85.1
		108동 2302호	64.9	3.3	502.9	134.2	281.7	186.0
		109동 1303호	56.9	2.6	443.6	54.5	119.3	113.6

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
신천효성 해링턴플레이스 (신축공동주택)	2018.05.30.~2018.06.01.	110동 1203호	75.9	1.2	439.8	143.4	275.5	83.0
		111동 304호	71.4	0.5	464.8	152.8	299.0	107.3
		101동 201호	48.1	1.3	452.5	82.5	202.9	131.0
		102동 2104호	72.5	2.0	521.0	119.5	262.3	208.3
		103동 1202호	49.5	0.5	322.7	37.4	78.4	71.7
		104동 1002호	38.5	0.4	269.6	13.6	31.5	47.1
		105동 203호	36.4	0.5	301.4	33.6	94.3	45.5

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (200㎍/㎥이하)
㈜경동도시가스 (업무시설)	2018.07.10.	평 균	40.8
		1층 로비	54.6
		4층 복도	26.9

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (200㎍/㎥이하)
한국전력 동울산지점 (업무시설)	2018.07.11.	평 균	48.8
		1층 고객지원부	47.6
		3층 전력공급부	50.1

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (200㎍/㎥이하)
(재)울산경제진흥원 (업무시설)	2018.07.11.	평 균	14.7
		1층 로비	10.7
		1층 전시관	16.8
		2층 복도	16.7

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)					검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (100㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥)	PM2.5 (70㎍/㎥이하)	곰팡이 (500CFU/㎥)
새싹몬테소리 어린이집 (어린이집)	2018.09.11.	평 균	58.3	355	17.5	273	6.9	496
		1층 로비	80.1	367	15.3	285	7.7	507
		1층 새싹반	36.5	342	19.7	261	6.1	484

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)					검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (100㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥)	PM2.5 (70㎍/㎥이하)	곰팡이 (500CFU/㎥)
키즈스포츠어린이집 (어린이집)	2018.09.13.	평 균	23.6	520	15.8	654	6.7	497
		1층 로비	27.6	583	16.2	689	6.9	535
		2층 로비	19.6	457	15.4	619	6.6	460

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (150㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)
아띠안PC방 (PC영업시설)	2018.09.19.	평 균	34.4	341	18.5
		44번 PC앞	14.9	365	20.4
		카운터 옆	54.0	318	16.6

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)					검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (100㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥)	PM2.5 (70㎍/㎥이하)	곰팡이 (500CFU/㎥)
학성어린이집 (어린이집)	2018.10.01.	평 균	9.0	472	42.0	115	3.9	346
		1층 푸른반	10.3	577	65.5	36	5.2	86
		2층 로비	7.7	367	18.6	194	2.7	606

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	폼알데하이드 (210㎍/㎥이하)	벤젠 (30㎍/㎥이하)	톨루엔 (1000㎍/㎥이하)	에틸벤젠 (360㎍/㎥이하)	자일렌 (700㎍/㎥이하)	스타이렌 (300㎍/㎥이하)
송정 호반베르디움 (신축공동주택)	2018.10.10.~2018.10.11.	101동 101호	33.2	2.0	216.5	14.6	17.2	6.1
		102동 1502호	51.5	1.7	342.1	70.4	63.6	15.4
		106동 303호	48.5	1.8	318.9	49.0	45.2	14.6
		103동 802호	24.6	1.1	135.3	7.5	4.3	5.9
		104동 1105호	16.9	1.1	114.7	4.6	3.7	6.3
		105동 1906호	26.0	0.6	137.1	28.7	25.0	13.0

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)					검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (100㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥)	PM2.5 (70㎍/㎥이하)	곰팡이 (500CFU/㎥)
하랑어린이집 (어린이집)	2018.10.18.	평 균	10.5	317	11.9	86	6.3	442
		1층 도담반	12.0	281	16.5	107	8.2	356
		2층 슬기반	9.1	353	7.4	64	4.3	527

업소명 (대상시설명)	시료 채취일	검 사 결 과 (유 지 기 준)					검 사 결 과 (권 고 기 준)
		시료채취 위치	PM10 (100㎍/㎥이하)	CO2 (1,000ppm이하)	HCHO (100㎍/㎥이하)	총부유세균 (800CFU/㎥)	PM2.5 (70㎍/㎥이하)	곰팡이 (500CFU/㎥)
참샘어린이집 (어린이집)	2018.10.19.	평 균	14.4	293	5.6	361	8.2	416
		1층 로비	12.8	316	5.1	392	6.8	430
		2층 로비	16.0	270	6.1	330	9.7	403