울산광역시 북구 공고 제2020-439호

2020년 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 공고

『신재생에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법』제27조 및 『울산광역시 북구 지속가능한 에너지 도시 조례』제11조에 근거하여 「2020년 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업」을 다음과 같이 공고합니다.

2020년  4월  일

울산광역시 북구청장

1. 신청·접수기간

○ 공고일 ~ 39가구 선정 시까지

2. 지원대상 : 건축법 시행령 제3조 5의 [별표1]에서 규정한「단독주택」

○ 지원대상자 선정 통보 이후 설치한 설비에 한하여 지원함

○ 신청자격 : 기존 또는 신축주택의 소유자

∙ 건축물대장 또는 등기부등본상 상의 소유자가 신청하여야 함

∙ 단독주택의 건물등기부등본 또는 건축물대장 상의 소유자가 공동지분으로

되어있는 경우에는 최대 지분 소유자의 명의로 신청하여야 하며, 설치된         설비는 신청자의 소유로 인정(단, 공동지분자 전원 동의서 제출)

∙ 신축주택의 경우 신청시점부터 설치완료기간 내(지원대상자 선정 통보일부터 30일 이내) 설치가 가능한 단독주택에 한하여 지원

∙ 주택 소유주(신청자)가 개인이 아닌 법인 등인 경우에는 법인명으로 신청

하여야 하며 사업자등록증 추가 제출(직원 제출 시 재직증명서 및 대표이사의

동의서 첨부)

3. 지원가구 수 : 울산 북구 관내 단독주택 39가구

4. 설치용량 및 지원금액

○ 태양광 3㎾ 설치 : 보조금 3,514천원 지원(자부담금액 1,514천원)

5. 추진절차

업체선택 및 신청서 작성	⇨	· 신청서 접수 · 지원대상자 선정	⇨	· 태양광 설치 · 보조금 신청	⇨	설치 확인	⇨	보조금 지원
신청자, 참여업체		북구청		신청자, 참여업체		북구청		북구청 → 참여업체

① 업체선택 및 신청서 작성

∙ 신청자는 업체선택 후 참여업체와 일조량, 참여업체별 보급제품 제안현황,    사업내용 등을 충분히 상담 후 신청서 작성

∙ 참여업체 【‘참여업체별 보급제품 현황’ 참고】

업체명	담당자	연락처	주 소	설치금액(천원)
				자부담	보조금	계
㈜럭스코	안성광	052-280-0856	울산 북구 활밤로 24	1,514	3,514	5,028
㈜중원	강희강	052-252-6006	울산 동구 월봉1길 34	1,514	3,514	5,028
㈜복산 종합전기	한성희	052-201-8994	울산 북구 진장17길 34	1,514	3,514	5,028

※ 업체와 미 계약시 신청불가하며, 계약하더라도 신청서 접수기준으로 신청자 초과시 지원대상에서 제외될 수 있음

※ 울산광역시에서 시행하는 그린홈태양광 주택지원사업 신청 가능(보조금액 동일)

② 신청서 접수 및 지원대상자 선정

∙ 참여업체는 설치가구에서 작성한 신청서 및 첨부서류를 북구청(경제일자리과)에 접수

∙ 신청서류 검토 및 지원대상자 선정통보(북구청→참여업체)

③ 태양광 설치

∙ 안전상 문제점 발생 시에는 설치를 중단하고, 경관과 미관을 고려하여 시공

④ 보조금 신청

∙ 신청자는 자부담금액을 참여업체에 지급 후 보조금 신청서 작성

∙ 참여업체는 설치완료 후 보조금 신청서류를 구비하여 북구청에 제출

⑤ 설치확인 및 보조금 지원

∙ 설치 현장 확인 후 보조금은 신청자의 동의를 얻어 참여업체가 수령

6. 신청서접수

○ 접수장소 : 북구청 경제일자리과(☎052-241-7705)

○ 접수방법 : 방문 접수(09:00 ~ 18:00, 우편·인터넷 접수 불가)

○ 접수서류 : 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 신청서 1부

7. 설치기간 : 지원대상 선정 통보일로부터 1개월 이내(참여업체와 사전 협의 후 설치)

8. 유의사항

가. 조망권·일조권 침해 등 이웃 간 발생할 수 있는 민사상 분쟁 등 신청자와 참여업체 간 계약과정에서 발생하는 문제점에 대하여 울산 북구는 중재 및 결정 등의 권한이 없으므로, 참여업체와 신청자는 설치 표준계약서 등을 충분히 검토 후 결정·설치하여야 함

나. 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업으로 태양광 설비를 설치한 자는 설치 확인일로 부터 5년 이내에 설비를 폐기처분하거나, 타 시·도로 이전할 경우에는 울산 북구청장의 승인을 얻어야 함.

- 이전·폐기 비용은 소유자가 부담하여야 함

다. 보급하는 발전 설비(모듈, 인버터)는 신재생에너지센터에서 인증받은 제품이어야 하고, 설치 제품을 변경하는 경우 참여업체는 사전에 울산 북구청장의 승인을 받아야 함.

라. 위 조건을 위반하거나 거짓 또는 부정한 방법으로 보조금이 지급된 경우 보조금을 환수하고, 향후 5년간 지원 대상에서 제외함.

마. 보조금 지원가구의 사업 전·후 전력소비량 등 에너지사용 현황은 사업의 효율성 분석자료로 사용될 수 있으며, 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업에 참여하여 감축한 온실가스(탄소) 배출량에 대한 제반 권리는 울산 북구에 귀속됨.

붙임서식 :  제1호.  단독주택  울산형  태양광 주택지원사업 참여업체별 보급제품 제안현황

제2호. 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 신청서

제3호. 단독주택 울산형 태양광 설비 설치사업계획서

제4호.  단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 표준계약서

제5호. 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 보조금 신청서

제6호. 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 설치확인서

제7호. 단독주택 울산형 태양광 설치확인 현장점검표

제8호. 단독주택 울산형 태양광 준공사진

제9호. 단독주택 울산형 태양광 명판 양식.  끝.

【붙임 제1호】

울산형 태양광 주택지원사업 참여업체별 보급제품 제안현황

구 분		(주)럭스코	(주)중원	(주)복산종합전기
소재지		울산 북구 활밤로 24	울산 동구 월봉1길 34	울산 북구 진장17길 34
대표자		정용환	김주영	백귀현
전 화		052-280-0856	052-252-6006	052-201-8994
규 격		3㎾(300W×10EA)	3㎾(300W×10EA)	3㎾(300W×10EA)
가 격		5,028천원	5,028천원	5,028천원
모듈	모델명	Q.PEAK G4.4 300	Q.PEAK G4.4 300	Q.PEAK G4.4 300
	제조사	한화큐셀(주)	한화큐셀(주)	한화큐셀(주)
	효율	18%	18%	18%
	인증	KS 제품인증서	KS 제품인증서	KS 제품인증서
	크기(㎜) (가로×세로×두께)	1,670×1,000×32	1,670×1,000×32	1,670×1,000×32
	중량(㎏)	185 (18.5㎏×10EA)	185 (18.5㎏×10EA)	185 (18.5㎏×10EA)
인버터	모델명	DSP-123K6-OD	HSPV-3005	HSPV-3005
	제조사	다쓰데크	한솔테크닉스	한솔테크닉스
	효율	96.47%	95%	95%
	인증	KS 제품인증서	KS 제품인증서	KS 제품인증서
	크기(㎜) (가로×세로×두께)	358×244×159	351×285×154	351×285×154
	중량(㎏)	9	11	11
접속함	모델명	인버터 일체형	인버터 일체형	인버터 일체형
	크기(㎜) (가로×세로×두께)
	중량(㎏)
지지 대	재질	용융아연도금	포스맥	포스맥
	제조사	지노인더스트리	중앙에너지	중앙에너지
무상보수기간		5년	5년	5년

【붙임 제2호】

단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 신청서

접수일자			2020. . .				접수번호				2020- 호
신청자	성 명					생년월일
	주 소
	연 락 처	핸드폰		- -					이메일
		집전화		052 - -								@
설치장소
설치기간
설치용량		3㎾			총사업비			보조금					자부담
					5,028천원			3,514천원					1,514천원
참여업체		업체명 : 대표자 : 담당자 : 연락처 :
개인정보 수집·이용 동의		본 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 추진에 필요한 각종 공부(주민등록등본, 건축물대장, 등기부 등본)의 열람·발급 및 개인정보수집(성명, 생년월일, 주소, 연락처 등)에 동의합니다. 신청자 : (서명 또는 인)
위와 같이 「2020년 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업」에 참여하고자 지원 신청서를 제출합니다. 2020. . . 신 청 자 : (서명) 참여업체 : (인) 울산광역시 북구청장 귀하
첨부서류 1. 설치사업계획서 1부. 2. 표준계약서 사본 1부. 3. 본인서명사실확인서 1부. 4. 한전 전기사용량(신청 시점의 직전 월까지 1년) 증빙자료 1부. (※신축건물은 해당사항 없음) 5. 설치 장소 건축물대장 또는 등기부등본 1부.(개인정보 수집·이용 동의 서명 시 생략) (※신축건물은 건축허가서 또는 건축신고필증 필수)

※ 참여업체와 계약후 신청서 제출(미계약시 신청불가)

【붙임 제3호】

단독주택 울산형 태양광 설비 설치사업계획서
참여업체				대 표 자			사업자등록번호
				주 소
				연 락 처			E-mail
□ 설비 구성(모든 설비에 대한 사양, 규격, 기타 상세정보 기재)
설비유형						설치용량
모 듈						인 버 터
기타설비
□ 설비 설치 조건
◦ 설치장소(주소)
◦ 설치공간 특징
◦ 건물방위
◦ 설치방위
◦ 현장사진
□ 설치(예상)기간 및 사업일정표 ◦ 설치기간 ◦ 사업일정표

□ 설치환경(조건), 시설용량 산정방법 및 효과

◦ 주변환경

- 주변건물, 수목 등 정보, 음영발생 여부

- 태양광 설치로 인한 인접건물에 대한 피해 여부 등

- 약도 첨부

◦ 일일 예상 발전량 및 연간 전기요금 절감효과(최근 1년 전력사용량 자료 첨부)

□ 사업비 내용

○ 시스템 주요 제품사양

제품명	모델명	규격 및 용량	생산자	단가(천원)	인증번호	효율	비고

○ 사업비 산출내역

○ 설치 조감도

□ A/S

○ 신청자 및 참여기업의 사후 관리(설비사용) 방법

위와 같이 울산광역시 북구 2020년 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업  설비 설치 계획서를 제출합니다.

2020년   월      일

신 청 자 :                 (서명)

참여업체 :                   (인)

【붙임 제4호】

단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 표준계약서
계약 당사자	신청자			생년월일
				주 소
				전 화				휴대폰
	참여 업체			대 표 자				사업자등록번호
				주 소
				전 화				이메일
계 약 내 용	분 야		태양광					설치용량	3㎾
	사업명		2020년 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업					설치장소
	총사업비(계약금액)		금 5,028 천원				설비 명세	모듈
	자부담		금 1,514 천원					인버터
			계약금		금 천원			접속함
			잔 금		금 천원			지지대
	보조금		금 3,514 천원				설치기간	년 월 일 ~ 년 월 일
본 문 조 항	제1조 (계약금) (신청자)는 필요한 경우 (신청자)의 부담범위 내에서 일정 금액의 계약금을 지급할 수 있다. 제2조 (사업의 준공) ① (참여업체)는 설치기간 내에 설치를 완료하고 한국전기안전공사에 사용 전 검사를 요청한다. 제3조 (신청인 분담비용) ① (신청자)는「참여업체」가 설치기간 내에 설치를 완료하였을 경우, 「참여업체」의 설치비 지급요청일로부터 14일 이내에 설치비용을 지급하여야 한다. ② (참여업체)는 (신청자)에게 울산 북구 보조금 지급 요청 및 수령에 관한 사항을 적극 안내하여야 하며, (신청자)가 보조금을 수령할 수 있도록 관련 제반서류 작성 및 제출에 적극 협조한다. 제4조 (계약의 해약) ① (신청자)와 (참여업체)는 상호간에 본 계약을 중대하게 위반하였을 경우에 각각 본 계약을 해약할 수 있다. ② (신청자)는 다음과 같은 사유가 발생하였을 경우 본 계약을 해약할 수 있다. 가. 사업수행이 정지상태가 되어 소기의 사업목표 달성이 극히 곤란한 것으로 인정될 경우 나. 기타 천재지변이나 불가항력적인 사유 등으로 더 이상 사업추진이 불가능 한 것으로 인정될 경우 ③ 본 계약이 해약되었을 경우 (참여업체)는 기 수령한 사업비가 있을시 본 사업에 사용된 사업비를 증빙하고 잔액은 (신청자)에게 즉시 반환한다. 제5조 (보조금의 환수) (참여업체)가 설치한 태양광 설비를 (신청자)가 울산 북구청장의 승인 없이 5년 이내에 폐기처분하거나 타 시.도로 이전할 경우에는 (신청자)에게 기 지급한 보조금을 환수할 수 있다. 제6조 (보관) 본 계약서는 2부를 작성하여 (신청자), (참여업체)가 각각 1부씩을 보관한다.
특 약 조 항	제1조 (이행보증 및 하자보증) ① 설치된 태양광 설비에 대해 (참여업체)는 설치확인일로부터 5년간 무상하자보수를 책임진다. ② (신청자)는 울산 북구 보조금을 받아 설치한 태양광 발전설비 시설물을 성실히 관리하여야 하며, (참여업체)의 무상하자보수기간이 만료된 이후에 발생한 설비의 하자를 수리할 경우 비용을 부담하여야 한다. 제2조 (사용자 교육) (참여업체)는 (신청자)가 해당시설 및 장비의 운용과 사후관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 사용자 사전교육과 사후관리에 최선을 다하여야 한다. 제3조 (지체상금률) (참여업체)가 (신청자)의 승인을 얻지 아니하고 정당한 사유가 없이 계약 후 설치기간 내 설치를 완료하지 못할 경우에 지체일 하루당 설치비용의 1000분의 1에 해당하는 지체상금율을 적용할 수 있다. 제4조 (계약효력) 본 계약서는 울산 북구의 사업 승인 시 쌍방이 정한 바에 따라 계약서로서의 효력을 가진다.
2020년 월 일 (신청자) (서명) (참여업체) (인)

【붙임 제5호】

단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 보조금 신청서
신청자		성 명					생년월일
		주 소	(우편번호 : )
		연락처	집전화				휴대전화						이메일
설치장소
설치기간
설비제품			설비용량 : 3㎾
			모듈	모델명					접속함			모델명
				제조사								제조사
			인버터	모델명					지지대			모델명(재질)
				제조사								제조사
사 업 비			총 5,028,000원(보조금 3,514,000원 자부담 1,514,000원)
참여업체	보조금 입금계좌		은행명						예금주
			계좌번호
	담당자							연락처
위와 같이 단독주택 울산형 태양광 주택지원사업의 태양광 설비 설치가 완료됨에 따라 보조금을 지원신청하며, 보조금 지급신청 및 수령을 참여업체가 대행하도록 위임함을 확인합니다. ※ 태양광 보조금을 제외한 그 차액(자부담금)을 참여업체에 지급하였음을 확인함 2020. . . 신 청 자 : (서명) 참여업체 : (인) 울산광역시 북구청장 귀하
붙임서류 1. 설치확인서 1부. 2. 울산형 태양광 설치확인 현장점검표 1부. 3. 준공사진(설치 전후 사진 등) 각 1매. 4. 사용전점검확인증 사본(한전전기안전공사 발급) 5. 하자이행보증서(보험증권)(5년) 사본 1부.

【붙임 제6호】

단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 설치확인서
단독주택 울산형 태양광 주택지원사업 참여자(신청자, 참여업체)는 아래의 사항을 확인하였으며 이에 동의합니다. (확인 후 ☑)
1. 참여업체는 신청자가 설비를 효율적으로 운영할 수 있도록 교육 및 안내 자료를 제공해야 하며, 신청자는 설비를 성실히 관리하여 관리소홀로 인해 하자가 발생하지 않도록 주의를 기울여야 합니다.	□
3. 구조물 및 제품의 A/S 주체는 참여업체이므로 신청자는 참여업체과 계약체결 시 업체의 무상 수리 보증기간 및 처리기준을 확인해야 하며, 보증기간 이후에 발생되는 수리비용은 신청자가 부담해야 합니다.	□
4. 설비의 설치장소와 관련한 일조권․조망권 분쟁, 신축되는 건물 등으로 인해 발생하는 문제에 대해 울산 북구는 개입할 수 없으므로, 사전에 충분히 검토하여 주시기 바랍니다.	□
5. 신청자 및 참여업체가 관련규정에 위배되는 부정한 방법(문서 위조 등)으로 보조금을 수령할 시, 보조금 환수 및 보급사업 참여 제한 등의 조치가 내려질 수 있습니다.	□
6. 신청자는 설치확인일로부터 5년 이내에 설비를 폐기처분하거나, 타 시·도로 이전할 경우에는 울산광역시 북구청장의 승인을 받아야 합니다.	□
단독주택 울산형 태양광 설치와 관련하여 신청자는 확인여부를 체크하시기 바랍니다.
1. 단독주택 울산형 태양광 설치확인 현장점검표에 의거 설치를 확인함.	□
2. 원하는 장소에 설치되었으며, 태양광 보급설비의 정상 가동됨을 확인함.	□
3. 설치된 설비의 매뉴얼 제공 및 참여업체로부터 운전교육을 받았음을 확인함.	□
2020년 월 일 신 청 자 : (서명) 참여업체 : (인)

【붙임 제7호】

단독주택 울산형 태양광 설치확인 현장점검표

□ 설치개요

확 인 사 항		내 용
설 치 형 태		□연계형 □독립형/□고정형 □추적형/□PV □BIPV
설치경사각 및 방향		모듈1	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
		모듈2	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
설 치 위 치		□옥외 □옥상 □경사지붕 □건물일체형 □기타( )
모듈1		모델명				출력(Wp)						수량(매)
모듈2		모델명				출력(Wp)						수량(매)
인버터1		모델명				정격용량(kW)						수량(매)
인버터2		모델명				정격용량(kW)						수량(매)
설치 모듈(1)	수량	W × 매
	직렬수(단)	( )직렬					병렬수(열)				( )병렬
설치 모듈(2)	수량	W × 매
	병렬수(단)	( )직렬					병렬수(열)				( )병렬
총 설치용량		모듈			kW			인버터		kW
계통연계 방식		□ 저압연계 □ 고압연계

□ 가동상태

종 류	확 인 사 항		내 용
동작상태 확 인	확 인 일 시		20 . . . 시 분～ 시 분
	확 인 항 목		외기온도( ℃ ) 날씨( ) 전압AC( V), 전류AC( A), 주파수( Hz), 일사량( W/㎡) 전압AC( V), 전류AC( A), 주파수( Hz), 일사량( W/㎡)
	인버터1
	인버터2
	인버터 출력	인버터1	kW ( 시 분)
		인버터2	kW ( 시 분)
	가동 후 총 누적발전량	인버터1	kWh, 총 가동일 ( )일
		인버터2	kWh, 총 가동일 ( )일

□ 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	태양 전지판	태양광발전 모듈	ㅇ모듈 후면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 용량 확인	ㅇ인증제품 또는 시험성적서 (※ BIPV의 경우, 서류로 확인 가능)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치용량	ㅇ모듈 전면	ㅇ모듈매수확인	ㅇ설계용량 동일여부 - 부득이한 경우 110%이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		음영발생	ㅇ모듈 전면	ㅇ육안 확인	ㅇ음영 발생 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치	ㅇ설치장소	ㅇ육안 확인	ㅇ제한장소에 설치시 지붕 또는 구조물 하부의 콘크리트ㆍ철제구조물 직접 고정여부 확인 - 주택지붕, 조립식패널ㆍ목조 구조물, 컨테이너 등 - 건축구조기술사, 토목구조기술사 확인시 예외(지지대 및 지지대-건축물 고정부위 등을 포함한 전체 설비가 건축구조기준에 따라 안정성, 적정성을 확보한 내용 포함) ㅇ건물 외벽마감선 안에 설치 ㅇ지붕에 직접 설치시 모 - 지붕면 최소간격10cm이상여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	지지대 (※BIPV의 경우, 서류확인 가능)	설치상태	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ자중, 적재하중, 적설하중, 풍압하중 등을 포함한 구조하중 및 기타 진동,충격에 대해 안전한 구조로 설치 ㅇ고정볼트에 스프링워셔 또는 풀림방지너트 등으로 체결	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		지지대, 연결부, 기초 (용접부위 포함)	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인 ㅇMill Sheet확인	ㅇ재질 확인 - 용융아연도금 - 용융아연 알루미늄 마그네슘합금도금 - 스테인리스 스틸 - 알루미늄 합금 ㅇ기초부분의 앵커 볼트, 너트는 볼트캡 착용(해당 시) ㅇ절단면, 용접부위 방식처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용 볼트, 너트	ㅇ지지대 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ용융아연도금, STS, 알루미늄 합금재질 사용 ㅇ제규격의 볼트, 너트, 워셔 삽입	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	전기 배선	모듈 배선	ㅇ모듈 후면	ㅇ육안 확인	ㅇ바람에 흔들림이 없게 단단히 고정(코팅된 와이어 또는 동등이상(내구성) 재질의 타이) ㅇ군별, 극성별로 별도 표시	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접속함	ㅇ접속함	ㅇ육안 확인	ㅇ퓨즈 또는 DC차단기 설치 및 지락, 낙뢰, 단락 등으로 설비 이상(異常)현상 시 조명등 또는 경보장치 켜지는지 확인(실내·외부에서 즉시 확인 가능) ㅇ접근 및 육안확인 용이한 장소 설치여부 ㅇ접속함 재질 : 폴리카보네이트 또는 동등이상(내열성) ㅇ접속함에 환기구 및 방열판 설치 - 인버터 일체형은 환기구적용 예외	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	인버터	사양	ㅇ인버터 전면 또는 측면	ㅇ명판의 모델, 정격용량,	ㅇ인증제품 (없을 경우 시험성적서와 일치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					ㅇ사업계획서의 인버터 설계용량 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치상태	ㅇ설치장소	ㅇ옥내·옥외용 확인	ㅇ옥내용을 옥외에 설치 시 옥내에 준하는 수준(외함 등)으로 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		인버터 설치용량 및 입력전압	ㅇ인버터 및 모듈	ㅇ인버터 입력 및 모듈출력 확인	ㅇ모듈 설치용량이 인버터설치용량의 105%이내 ㅇ모듈 개방전압(후면명판)은 인버터 입력전압(인증서, 시험성적서)의 범위 이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		표시사항	ㅇ인버터 또는 별도 표시창	ㅇ육안 확인	ㅇ모듈 및 인버터의 출력 전압, 전류, 전력, 주파수, Peak, 누적발전량	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합 명판	표시항목	ㅇ인버터 전면에 부착	ㅇ육안 확인	ㅇ명판 설치기준에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	모니터링 대상설비 (50kW이상)	정상작동	ㅇ인버터	ㅇ육안확인	ㅇ일일발전량, 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	가동상태	정상조건 시에	ㅇ인버터, 전력량계 등	ㅇ육안 확인	ㅇ정상작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	운전교육	운전매뉴얼	ㅇ점검현장	ㅇ신청자와의 면담	ㅇ소비자 주의사항 및 운전매뉴얼 제공, 교육 실시여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
9	설치확인		ㅇ점검현장	ㅇ육안확인	ㅇ안전사고 방지위한 작업공간 및 접근장치 확보	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

현장 확인일 : 2020.     .     .

신청인                            성명 :                (서명)

참여업체      업 체 명 :

직위(직책) :              성명 :                 (서명)

【붙임 제8호】

단독주택 울산형 태양광 준공사진

촬영일자 : 2020.   .   .

구분	설 치 전	설 치 후
설치 전경

구분	제 품 설 치 완 료 사 진
모 듈
인 버 터
접속함 및 기타자재 (태양광 명판 등)

【붙임 제9호】

단독주택 울산형 태양광 명판 양식

설 비 명	울산광역시 북구 단독주택 울산형 태양광			- 규격 : 가로 12㎝ × 세로 16㎝ - 재질 : 바닥판·아크릴 (투명아크릴 합체) - 색상 : 하얀바탕에 도안 양식 적용 - 부착방법 : 설비의 설치를 완료한 후에 지정된 장소에 자체 제작하여 떨어지지 않도록 부착 - 관리번호 : 북구 –2020 - ○○○ ※ 자체심사결과 선정통보시 업체에게 관리번호를 부여 ※ 명판에 기입된 정보가 외부요인 등에 의하여 훼손되지 않도록 해주시기 바랍니다.
용 량
관리번호
준공연월
하자보증기간	년 월 일 ~ 년 월 일(5년간) (하자보증기간 이후에는 자부담 수리)
보급업체	기 업 명 :
	대표전화 :
	홈페이지 :
	업 체 대표자	성 명 :
		직통전화 :
		휴 대 폰 :
	A/S 책임자	성 명 :
		직통전화 :
		휴 대 폰 :
※ 본 설비는 울산광역시 북구 지속가능한 에너지 도시 조례에 의거하여 설치된 설비로 용도전환, 양도 및 폐기 등의 사유가 발생할 경우에는 북구청 경제일자리과(241-7705)로 연락하여 주시기 바랍니다. 울산광역시 북구