2004. 2/4분기

시 험 항 목 채 취 지 점	BOD	COD	SS (부유물질)	As (비소)	T-N (총질소)	T-P (총인)	pH
천곡천 상류(대경숯불가든 앞)	1.0	3.9	2.0	불검출	1.102	0.026	7.4
“ 중류(창훈산업 앞)	14.7	14.7	28.4	0.010	12.346	1.329	6.9
“ 하류(원동현대APT 앞)	4.0	7.7	24.6	0.008	3.696	0.595	7.1
상안천 상류(달천교 밑)	0.5	3.9	2.4	불검출	1.551	0.077	7.3
“ 중류(농공단지 유입 후)	1.3	4.6	3.3	불검출	2.587	0.117	7.2
“ 하류(동천 합류전)	1.3	4.6	7.3	0.021	2.630	0.070	7.4
시례천 상류(가대회관 앞)	1.5	6.7	13.5	불검출	2.269	0.144	7.4
“ 하류(동천 합류전)	3.7	5.3	5.4	불검출	4.940	0.104	7.2
연암천 중류(진명산업 앞)	3.3	5.3	5.1	불검출	4.776	0.190	8.4
“ 하류(명촌천 합류 전)	7.6	12.2	11.3	불검출	6.063	0.640	7.6
명촌천 상류(연암사거리 앞)	4.6	8.7	5.8	불검출	3.054	0.353	7.5
“ 중류(효문배수장 앞)	5.6	9.8	16.4	불검출	2.832	0.443	7.5

2004. 3/4분기

시 험 항 목 채 취 지 점	BOD	COD	SS (부유물질)	As (비소)	T-N (총질소)	T-P (총인)	pH
천곡천 상류(대경숯불가든 앞)	0.3	2.0	0.6	불검출	0.719	0.018	7.8
“ 중류(창훈산업 앞)	10.0	9.1	17.4	0.010	13.148	2.689	6.9
“ 하류(원동현대APT 앞)	3.0	4.8	8.0	불검출	3.955	0.489	7.3
상안천 상류(달천교 밑)	0.9	2.8	0.6	불검출	1.021	0.066	7.4
“ 중류(농공단지 유입 후)	1.4	3.5	3.8	불검출	2.015	0.212	7.5
“ 하류(동천 합류전)	3.0	3.9	10.2	0.006	2.407	0.044	7.3
시례천 상류(가대회관 앞)	0.9	3.6	5.4	불검출	1.316	0.053	7.9
“ 하류(동천 합류전)	3.1	3.8	5.3	불검출	2.584	0.052	7.1
연암천 중류(진명산업 앞)	2.6	8.3	60.8	불검출	2.096	0.127	7.6
“ 하류(명촌천 합류 전)	8.8	11.6	33.1	불검출	8.326	0.672	7.4
명촌천 상류(연암사거리 앞)	3.8	9.8	16.6	불검출	7.550	0.782	7.1
“ 중류(효문배수장 앞)	2.7	8.8	7.8	불검출	6.227	0.269	7.5

2004. 4/4분기

시 험 항 목 채 취 지 점	BOD	COD	SS (부유물질)	As (비소)	T-N (총질소)	T-P (총인)	pH
천곡천 상류(대경숯불가든 앞)	0.9	2.0	0.9	불검출	0.989	0.013	7.7
“ 중류(창훈산업 앞)	11.8	17.8	26.1	0.005	16.375	1.140	7.3
“ 하류(원동현대APT 앞)	16.5	21.3	30.1	불검출	22.035	3.570	6.6
상안천 상류(달천교 밑)	1.2	2.2	1.8	불검출	1.422	0.055	7.6
“ 중류(농공단지 유입 후)	2.2	3.1	3.1	불검출	1.988	0.127	7.5
“ 하류(동천 합류전)	0.9	2.9	1.4	0.007	2.838	0.036	7.8
시례천 상류(가대회관 앞)	1.4	2.9	0.8	불검출	3.061	0.023	7.8
“ 하류(동천 합류전)	2.0	4.2	1.2	0.005	2.947	0.100	7.8
연암천 중류(진명산업 앞)	8.6	8.9	7.0	불검출	26.843	0.802	7.5
“ 하류(명촌천 합류 전)	13.5	16.0	11.3	불검출	8.787	1.216	8.0
명촌천 상류(연암사거리 앞)	4.3	8.9	8.2	불검출	7.341	0.438	7.7
“ 중류(효문배수장 앞)	2.6	7.9	21.0	불검출	5.044	0.203	7.7