3월 수도꼭지(일반) 수질검사 결과

□ 수질검사 현황

구․군	검사지점수	비 고
중 구	23	※ 검사 지점수는 급수인구에 따라 산출 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한규칙」제4조
남 구	32
동 구	17
북 구	17
울주군	19
총 계	108

□ 검사항목

검사항목	기 준	비 고
잔류염소	․ 평상시 : 0.1mg/L이상 · 병원성미생물에 오염될 우려가 있는 경우 : 0.4mg/L이상
일반세균	100CFU/mL이하
총대장균군	불검출/100mL
대 장 균	불검출/100mL

□ 수도꼭지(일반) 수질검사 결과

구․군	수질검사 동별	검 사 결 과
		잔류염소(mg/L)	일반세균	총대장균군	대장균
	평 균	0.21 (0.10 ~ 0.64)
중 구	태화,다운,복산,북정,반구,학성,성남,옥교,우정,병영,약사동	0.10 ~ 0.37	0	불검출	불검출
남 구	신정동, 달동, 삼산동, 무거동, 옥동, 야음동, 선암동	0.10 ~ 0.64	0	불검출	불검출
동 구	전하1동, 전하2동, 서부동, 동부동, 화정동, 방어동	0.10 ~ 0.21	0	불검출	불검출
북 구	염포,양정,효문,연암,당사,산하,화봉,호계,매곡,중산,천곡,달천,진장동.	0.10 ~ 0.33	0	불검출	불검출
울주군	청량, 언양, 범서, 서생 온양, 온산, 웅촌	0.10 ~ 0.27	0	불검출	불검출

※ 2018년 3월의 수도꼭지(일반) 수질검사 결과 미생물 항목은 먹는물 수질기준 이하로 안전합니다.

3월 수도꼭지(노후) 수질검사 결과

■ 검사현황

구․군	대상지점수	공급정수장명	비 고
총 계	4	-	먹는물수질기준 및 검사등에관한규칙 제4조
중 구	1	천상정수장
남 구	1	회야정수장
동 구	1	회야정수장
북 구	1	천상정수장

■ 검사결과

검사항목	수질기준	조사지점
		중구	남구	동구	북구
일반세균	100CFU/mL이하	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
동	1mg/L이하	불검출	0.016	불검출	불검출
아연	3mg/L이하	0.045	0.024	0.009	0.003
철	0.3mg/L이하	불검출	0.06	불검출	불검출
망간	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
염소이온	250mg/L이하	80.7	75.6	78.4	80.0
잔류염소	4.0mg/L이하	0.23	0.47	0.16	0.25

※ 2018년 3월의 수도꼭지(노후) 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이하로 안전한 수준입니다.