가스보일러 안전사용요령

	■ 환기구, 배기통 막힘여부 빗물이나 바람이 들어온다고 천이나 비닐 등으로 환기구나 배기통이 막혀 있으면 매우 위험하므로 틈틈이 뚫려 있는지 확인해야 합니다.
	■ 배기통 이탈여부 확인 보일러 사용전에는 반드시 배기통이 빠져 있거나 꺽인 곳이 없는지, 배기통 안에 이물질은 없는지 확인하셔야 합니다.
	■ 점검은 전문가에게... 보일러를 켰을 때 과열, 소음, 진동, 냄새 등 이상이 있으면 보일러를 끄고 전문가(제조사 A/S센터)에게 점검을 받으십시오. - 보일러 시공시에는 시공자로부터 시공확인서를 반드시 수령합시다.

울산광역시북구청․한국가스안전공사

기타 문의사항 : 경제교통과(☎ 219-7473), 한국가스안전공사(☎247-0019)