울산광역시 고시 제2004 - 134호

고    시

울산도시관리계획(근린공원 : 신천공원)에 대하여 도시공원법제4조, 국토의계획및이용에관한법률 제30조 및 제32조 같은법시행령 제25조 및 제27조의 규정에 의거 다음과 같이 공원조성계획결정(변경) 및 지형도면을 고시하오니  이해관계 인은 보시기 바랍니다.

2004. 8.  26.

울 산 광 역 시 장

Ⅰ. 공원조성계획결정(변경)조서

1. 토지이용계획조서

구 분		면적(□)	구성비	비 고
합 계		97,600	100
시설부지	소계	33,938	34.77
	도로및광장	13,925	14.27
	조경시설	2,516	2.57
	휴양시설	858	0.88
	유희시설	1,580	1.62
	운동시설	4,890	5.01
	교양시설	6,575	6.74
	편익시설	3,594	3.68
녹 지		63,662	65.23

2. 공원시설조서

구 분		부지면적 (□)	시설면적 (□)	건 축 물			비 고
				동수(동)	바닥면적 (□)	연면적 (□)
총 계		97,600	33,938	3	3,446.7	7,092.87
도로 및 광장	소 계	13,925	13,925
	도 로	7,800	7,800
	광 장	6,125	6,125
조 경 시 설		2,516	2,516
휴 양 시 설		858	858
유 희 시 설		1,580	1,580
운 동 시 설		4,890	4,890
교 양 시 설		6,575	6,575	1	3,314.7	6,960.87
편 익 시 설		3,594	3,594	2	132	132
녹 지		63,662

가. 시설계획 결정조서

구분	시설명	기호	위 치	부지면적 (□)	시설면적 (□)	규모 (개소)	건 축 물			비고
							동수 (동)	건축면적 (□)	연면적 (□)
총계				97,600	33,938	96	3	3,446.7	7,092.87
도로 및 광장	소계			13,925	13,925
	도로			7,800	7,800
	진입광장	①	신천동 580	1,100	1,100
	물의광장	②	신천동 538	2,020	2,020
	놀이광장	③	신천동 540-1	2,215	2,215
	휴게광장	④	신천동 591	790	790
조경 시설	소계			2,516	2,516	8
	벽천	⑤	신천동 532	420	420
	연못	⑥	신천동 574-2	753	753
	수로	⑦	신천동 751-6	805	805
	관찰데크	⑧	신천동 574-1	538	538
	조각	□	신천동 581			1
	퍼고라	□	전지역			7
휴양시설	소계			858	858	50
	산림욕장	⑨	신천동576-16	858	858
	의자		전지역			50
유희 시설	소계			1,580	1,580
	어린이 놀이시설	⑩	신천동 525	1,580	1,580
운동 시설	소계			4,890	4,890
	다목적운동장	⑪	신천동 591	3,482	3,482
	체력단련시설	⑫		516	516
		⑫-1	신천동 587	313	313
		⑫-2	신천동576-15	203	203
	간이인라인스케이트장	⑬	신천동540-3	892	892
교양 시설	소계			6,575	6,575		1	3,314.7	6,960.87
	문화회관	Ｅ	신천동578	6,575	6,575		1	3,314.7	6,960.87

구분	시설명	기호	위 치	부지면적 (□)	시설면적 (□)	규모 (개소)	건 축 물			비고
							동수 (동)	건축면적 (□)	연면적 (□)
편익 시설	소계			3,594	3,594	3	2	132	132
	주차장	⑭		3,264	3,264
		⑭-1	신천동 590	2,248	2,248
		⑭-2	신천동 575	236	236
		⑭-3	신천동 576-1	556	556
		⑭-4	신천동 540-3	224	224
	화장실	B		330	330		2	132	132
		B-1	신천동 576-1	180	180		1	66	66
		B-2	신천동 540-8	150	150		1	66	66
	음수대	㉰	전지역			3
관리시설	소계					35
	휴지통		전지역			20
	안내판		전지역			15
녹지	녹지			63,662

나. 도로시설 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면 적 (□)	기 능	시 점	종 점	비고
총 계				2~10	1,663	7,800
소 계				8~10	385	3,219	진입로
신설	소로	2	가-1	8	247	2,104	진입로	신천동581	신천동 594-44
신설	소로	1	가-2	10	138	1,115	진입로	신천동542-1	신천동 751-5
소 계				2	32	64	연결로
신설	소로	3	나-1	2	32	64	연결로	신천동540-3	신천동540-3
소 계				2~6	1,246	4,517	산책로
신설	소로	3	다-1	2∼6	27	84	산책로	신천동587	신천동587
신설	소로	3	다-2	2	178	334	산책로	신천동586	신천동586
신설	소로	3	다-3	2.5	175	438	산책로	신천동585-2	신천동580
신설	소로	3	다-4	3	90	282	산책로	신천동574-3	신천동751-6
신설	소로	3	다-5	2∼6	198	1,105	산책로	신천동580	신천동573
신설	소로	3	다-6	3	219	586	산책로	신천동576-16	신천동576-1
신설	소로	3	다-7	3	84	295	산책로	신천동576-15	신천동576-15
신설	소로	3	다-8	2∼3	70	150	산책로	신천동530-2	신천동576-15
신설	소로	3	다-9	6	205	1,243	산책로	신천동751-5	신천동751-5

Ⅱ. 조성계획결정(변경) 및 지형도면고시도 : 생략(울산광역시            도시계획과, 녹지공원과, 북구 도시교통과 비치)