울산광역시 고시 제2008 - 129호

도시관리계획(도로,광장,공원,유원지,자연취락지구)

결정(변경) 및 지형도면 고시

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 제32조 및 「토지이용규제기본법」제8조의 규정에 의거 도시관리계획(도로, 광장, 공원, 유원지, 자연취락지구)결정(변경) 및 지형도면을 고시하오니 이해관계인은 보시기 바랍니다.

관계도서는 울산광역시 도시계획과 및 북구청 도시녹지과에 비치하고 일반인에게 보여 드립니다.

2008. 5. 15

울  산  광  역  시  장

1. 도시관리계획(도로, 광장, 공원, 유원지, 자연취락지구)결정(변경) 조서

가. 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	2	28	30	주간선 도로	4,570	69호 광장	70호 광장	일반 도로	강동	‘00.3.4 울고33호
변경	대로	2	28	30 ~ 71	주간선 도로	3,043	광3-5	대2-29	일반 도로	강동		기점, 종점 및 선형, 폭원 변경, 노선축소
기정	대로	2	29	30	보조간선도로	890	대2-19	중1-90	일반 도로	강동	‘00.3.4 울고33호
변경	대로	2	29	30	보조간선도로	890	대2-19	중1-90	일반 도로	강동		모퉁이 변 조정
기정	대로	3	43	25	보조간선도로	5,414	대2-19	대2-28	일반 도로	강동구장	‘98.5.11 울고82호
변경	대로	3	43	25	보조간선도로	5,410	대2-19	대2-28	일반 도로	강동구장		노선축소
기정	중로	1	112	20	집산 도로	370	대2-28	중1-90	일반 도로	북구 정자동	‘00.3.4 울고33호
변경	중로	1	112	20~ 24	집산 도로	370	대2-28	중1-90	일반 도로	북구 정자동		폭원변경
신설	중로	1	229	20	보조간선도로	564	69호 광장	대2-28	일반 도로			노선신설

나. 광장 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
변경	69	광장	교통 (교차점)광장	북구 무룡동 일대	33,400	감)168	33,232	‘00.3.4 울고33호	선형변경에 따른 면적감소

다. 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
변경	52	강동 공원	근린공원	북구 산하동 539일대	39,030	감)384	38,646	‘00.3.4 울고33호	대로2-28호선 선형변경에 따른 면적감소

라. 유원지 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후
변경	5	강동 유원지	북구 정자, 산하, 무룡동 일대	1,336,794	증)21,450	1,358,244	‘00.3.4 울고33호	대로2-28호선 선형 변경에 따른 유원지 면적증가

마. 자연취락지구 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
변경	83	무룡 3지구	자연 취락지구	북구 무룡동 223일대	17,300	감)100	17,200	‘00.3.4 울고33호	대로2-28호선 선형변경에 따른 면적감소

2. 도시관리계획(도로, 광장, 공원, 유원지, 자연취락지구)결정(변경) 사유서

가. 도로 결정(변경) 사유서

변 경 전 도 로 명	변 경 후 도 로 명	변 경 내 용	변 경 사 유
대로2류 28 호선	대로2류 28 호선	기점, 종점 및 선형, 일부 폭원변경, 노선축소 L = 4,570m→3,043m	달곡~산하간 도로개설공사의 실시설계 선형을 반영한 대안에 따른 기점, 종점 및 선형, 일부 폭원변경과 노선축소
대로2류 29호선	대로2류 29호선	모퉁이 변 조정	대로2-28호선의 일부 폭원변경으로 인한 접속부 모퉁이변 조정
대로3류 43호선	대로3류 43호선	노선축소 L = 5,414m→5,410m	대로2-28호선의 일부 폭원변경으로 인한 접속부 노선축소

변 경 전 도 로 명	변 경 후 도 로 명	변 경 내 용	변 경 사 유
중로1류 112호선	중로1류 112호선	폭원변경 B= 20m →20~24m	달곡~산하간 도로개설공사의 실시설계 내용을 반영 한 폭원변경
-	중로1류 229호선	노선신설 L = 564m B = 20m	실시설계를 반영하여 선형 변경되는 대로2-28호선의 기점부 폐지노선을 선형 및 폭원을 조정하여 대로2-28호선과의 접속을 위한 노선의 신설

나. 광장 결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
69	광장	면적변경 (33,400㎡→33,232㎡) 감) 168㎡	실시설계를 반영하여 선형 변경되는 로2-28호선에 따른 광장 저촉 부 축소에 의한 면적감소

다. 공원 결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
52	근린공원	면적변경 (39,030㎡→38,646㎡) 감) 384㎡	실시설계를 반영하여 선형 변경되는 대로2-28호선에 따른 공원 저촉 부 발생에 의한 면적감소

라. 유원지 결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
5	강동유원지	면적변경 (1,336,794㎡→1,358,244㎡) 증) 21,450㎡	실시설계를 반영하여 선형 변경되는 대로 2-28호선에 따라 유원지 경계의 조정에 따른 면적증가

마. 자연취락지구 결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	지구명	변 경 내 용	변 경 사 유
83	무룡3지구	면적변경 (17,300㎡→17,200㎡) 감) 100㎡	실시설계를 반영하여 선형 변경되는 대로 2-28호선에 따른 자연취락지구 저촉부 발생에 의한 면적감소

3. 관계도면 : 생략(열람장소에 비치)