울산광역시 북구 고시 제2020-94호

도시관리계획(장기미집행시설 정비)

결정(변경) 및 지형도면 고시

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 도시관리계획(도로) 결정(변경)하고,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및「토지이용규제 기본법」제8조 규정에 따라 지형도면 고시합니다.

2020년  6월  4일

울산광역시 북구청장

1. 도시관리계획(도로) 결정(변경) 조서 및 사유서

가. 도시관리계획(도로) 결정(변경) 조서

구분	규모						기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별		번호		폭원 (m)
기정	중로	2	17		15∼24		보조간선도로	11,926	13호 광장	중1-90	일반 도로		‘00.3.10. 울고33호	‘20.5.28. 울(동)고53호
변경	중로	2	17		15∼24		보조간선도로	5,965	13호 광장	주전동 770-2	일반 도로		‘00.3.10. 울고33호	노선축소
변경	소로	3	277		7∼10		국지 도로	4,795	당사동 527-5	중1-90	일반 도로		‘00.3.10. 울고33호	선형변경 노폭축소 노선축소
기정	중로	2	173		15		집산 도로	4,527	중1-90	시계	일반 도로	북구 신명동	‘00.3.10. 울고33호
변경	소로	2	649		8		국지 도로	2,791	중1-90	소3-275	일반 도로	북구 신명동	‘00.3.10. 울고33호	선형변경 노선축소 노폭축소
기정	중로	3	98		12		집산 도로	1,238	광3-3	송정동 235-3	일반 도로		‘98.5.11. 울고82호
변경	소로	3	278		6		국지 도로	813	대2-62	송정동 235-1	일반 도로		‘98.5.11. 울고82호	선형변경 노선축소 노폭축소 종점명변경

구분	규모							기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급		류별		번호		폭원 (m)
기정		소로	1		54		8∼10	국지 도로	819	광3-3	중2-76	일반 도로		‘18.5.03 울(북)고107호
변경		소로	1		54		8∼10	국지 도로	409	광3-3	중산동 1166-122	일반 도로		‘18.5.03 울(북)고107호	선형변경 노선축소
기정	소로		2	56		8		국지 도로	356	중1-348	중1-73	일반 도로		‘90.12.6. 경고408호
변경	소로		3	279		3∼10		국지 도로	356	중1-348	중1-73	일반 도로		‘90.12.6. 경고408호	선형변경 노폭축소
기정	소로		2	58		8		국지 도로	180	대3-40	소2-56	일반 도로		‘90.12.6. 경고408호
변경	소로		3	280		4∼5		국지 도로	180	대3-40	소2-56	일반 도로		‘90.12.6. 경고408호	선형변경 노폭축소
기정	소로		3	275		6		국지 도로	2,297	중2-173	대안동 산209-9	일반 도로		‘18.2.1. 울(북)고15호
변경	소로		3	275		6		국지 도로	2,297	소3-277	대안동 산209-9	일반 도로		‘18.2.1. 울(북)고15호	가각조정 기점명변경

■ 도로 변경 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로2-17	중로2-17	∙ 노선축소 - L=11,926m→5,965m	∙ 중2-17호선 도로개설 현황 반영에 따른 노선축소
	소로3-277	∙ 선형변경, 노선축소, 노폭축소 - B=7∼10m, L=4,795m	∙ 실효시기 이전 중2-17호선 도로개설 현황 반영 및 노선분리
중로2-173	소로2-649	∙ 선형변경, 노선축소, 노폭축소 - B=15m→8m, L=4,527→2,791m	∙ 실효시기 이전 중2-173호선 도로개설 현황 반영에 따른 노선변경
중로3-98	소로3-278	∙ 선형변경, 노선축소, 노폭축소 - B=12m→6m, L=1,238→813m	∙ 실효시기 이전 중3-98호선 도로개설 현황 반영에 따른 노선변경, 종점명 변경
소로1-54	소로1-54	∙ 선형변경, 노선축소 - B=8∼10m, L=819m→409m	∙ 실효시기 이전 소1-54호선 도로개설 현황 반영에 따른 노선축소
소로2-56	소로3-279	∙ 선형변경, 노폭축소 - B=8m→3∼10m, L=356m	∙ 실효시기 이전 소2-56호선 도로개설 현황 반영에 따른 노선변경
소로2-58	소로3-280	∙ 선형변경, 노폭축소 - B=8m→4∼5m, L=180m	∙ 실효시기 이전 소2-58호선 도로개설 현황 반영에 따른 노선변경
소로3-275	소로3-275	∙ 가각 조정	∙ 중로2-173호선 노선변경에 따른 가각조정, 기점명 변경

3. 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시도면 : 게재생략(울산광역시 북구 도시과(T.052-241-7992) 비치)