□ 홍보문(안)

1. 전 광 판 : 【붙임 1】

2. 홈페이지 : 【붙임 2】

【붙임 1】

농기계 안전사고 주의보 발령!

운전자 여러분, 농기계에 양보 운전합시다

“농기계 안전사고 예방요령”(북구청 홈페이지 참조)

- 북구 재난안전대책본부(☎219-7652) -

농기계 안전사고 예방요령

【붙임 2】

공 통 사 항

□ 단독작업시 반드시 핸드폰을 소지하자!

○ 개인작업시 긴급구조 및 연락을 위해 반드시 핸드폰을 소지한다.

○ 핸드폰은 즉시 사용하기 편한 곳에 위치한다.

□ 등화장치 작동으로 신속한 정보를 제공하자!

○ 방향지시등, 후미등, 비상등, 야간반사판 등을 반드시 부착

○ 등화장치의 작동상태는 수시로 점검하고 무논작업 후에는 반드시 청소

○ 트레일러에 짐을 실을 때는 뒤에 오는 운전자가 등화장치를 볼 수 있도록 과다하게 적재하지 말 것

○ 야간 또는 악천후에는 반드시 등화장치를 작동하고 감속하여 운전

○ 야간에 도로변에 가급적 주정차를 삼가고 주정차를 할 경우에는 반드시 비상등을 켤 것

□ 음주운전은 절대 않는다!

○ 음주운전은 자신은 물론 타인까지 파괴시키는 사고의 주범임을 명심

○ 음주운전은 침착성과 판단력을 저하시키고 위급상황에서 신속한 반응을 어렵게 하여 대형 사고를 유발시킨다는 것을 명심

□ 교차로에서는 반드시 신호를 지킨다!

○ 교차로에서는 속도를 낮추고 일단 정지

○ 출발 시 전후, 좌우의 교통상황을 잘 살피고 안전을 확인한 다음 천천히 출발

□ 동승자를 태우지 말자!

○ 동승자는 운전자의 시야 또는 레버조작을 방해하여 사고를 유발시킨다는 것을 명심

○ 동승자가 있을 경우 급정지․급회전 시에 밖으로 튕겨나갈 수 있다는 사실을 명심

□ 농기계 작동 시에는 화상에 주의하자!

○ 운전 중에는 라디에이터 캡을 열지 말 것

○ 엔진 점검정비는 엔진이 식은 다음 할 것

○ 고열이 발생되는 소음기 등에는 접촉하지 말 것

경운기ㆍ관리기

○ 이동시에는 작업기의 동력을 끊을 것

○ 회전부에 신체를 접촉하지 말 것

○ 조항클러치는 저속주행 또는 논․밭에서 작업할 때만 사용

○ 내리막길에서 조항클러치는 평지와 반대로 작동한다는 것을 명심

○ 후진을 할 때는 핸들을 누르면서 천천히 클러치를 연결하고 저속으로 운전

○ 짐을 실을 때는 뒤에 오는 차량운전자가 등화장치를 확인할 수 있도록 적재

○ 방제작업 등 여성 보조자가 필요한 경우 조작방법 및 안전사항을 충분히 교육시킬 것

트 랙 터

○ 타고 내릴 때는 작업화의 진흙을 제거하고, 승차용 계단과 손잡이를 이용

○ 안전 캡 또는 프레임을 장착할 것

○ 작업기는 평탄하고 단단한 바닥위에서 공간을 충분히 확보한 다음 착탈할 것

○ 도로 주행 시에는 좌우 브레이크 페달을 반드시 연결할 것

○ 경사지에서 등고선 방향으로 작업할 때는 하중이 큰 쪽을 위쪽으로 향하게 할 것

○ 급경사지에는 가능한 한 주정차를 하지 말 것

콤 바 인

○ 콤바인을 차량에 싣거나 내릴 때 사다리 길이는 차량 적재함 높이의 4배 정도 되게 하여 안전한 경사를 확보

○ 막힌 짚을 제거할 때는 반드시 엔진을 정지

○ 체인, 양곡기 등에 쌓여 있는 검불은 화재 예방을 위하여 수시로 제거

○ 논둑을 넘을 때는 직각방향으로 운전

○ 논머리에서 베어낸 벼를 탈곡할 때에는 콤바인을 정지시키고, 한꺼번에 많이 투입하지 말 것

이 앙 기

○ 모판 보급은 이앙기를 정지시킨 후 할 것

○ 장거리 이동은 트레일러 등에 싣고 안전하게 할 것

○ 발판이나 신발의 진흙은 수시로 제거

휴대용 예취기

○ 작업 전에 병, 돌 등 이물질을 제거

○ 반드시 보호장구를 착용하고 작업

○ 작업은 오른쪽에서 왼쪽으로 하고, 작업 반경 15㎝이내에는 타인이 접근하지 않도록 할 것

○ 제초날을 톱 대용으로 사용하지 말 것

사고발생시 행동요령

□ 가장 먼저 119로 연락

□ 이때, 응급환자의 상태를 자세히 말하고, 지시내용에 따라 응급처치를 하는 것이 좋음

※ 정확한 응급처치는 병원 전 단계에서 환자의 생명을 보존하거나 상태의 악화를 방지할 수 있지만 부적절한 응급처치는 환자의 상태를 악화시킬 수 있음

□ 골절상을 당했을 경우

○ 먼저 심한 출혈을 멈추게 한 후

○ 환자가 불필요하게 움직이는 것을 막아야 함

○ 골절부분의 고정은 부상부위의 상하 관절을 포함하여 가능하면 길게 대야함

□ 화상을 당했을 경우

○ 10분 이상 화상부위를 흐르는 찬물 속에 넣어 진정

○ 화상 부위의 상처가 부풀어 오르기 전에 반지, 시계, 벨트 또는 꽉 끼는 옷을 조심스럽게 제거

○ 상처부위는 깨끗하고 가능하면 멸균 처리된 보푸라기가 없는 거즈로 덮어야 함

○ 물집은 터뜨리지 말고, 화상부위에 딱 붙어 있는 물질들은 떼어내지 말 것

○ 로션을 바르거나 연고, 기름 같은 것도 바르지 말 것

○ 환자를 빨리 병원으로 옮겨야 함