2004년 9월 정수장별 수질검사 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항 목			수질기준	회야	천상		서생	강동	강동 (2)	농소	웅촌	온양
					고도	일반
미생물 (3)	일반세균		100CFU/mL이하	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	총대장균군		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	분원성대장균군		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	대장균		불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유해 영향 무기 물질 (11)	암모니아성질소		0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	질산성질소		10mg/L이하	1.4	1.1	1.1	1.2	2.2	1.6	2.8	2.0	1.5
	불 소		1.5mg/L이하	0.5	불검출	불검출	0.2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	중금속(7)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	보 론		0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
유기 물질 (16)	농약류(4)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	휘발성유기물질(12)		―	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
소독제 및 소독 부산 물질 (8)	잔류염소		4.0mg/L이하	1.0	1.5	1.4	0.6	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
	총트리할로메탄		0.1mg/L이하	0.052	0.052	0.033	0.020	0.003	0.019	0.011	0.003	0.008
	클로로포름		0.08mg/L이하	0.0409	0.0329	0.0247	0.0038	0.0008	0.0032	0.0016	불검출	0.0043
	클로랄하이드레이트		0.03mg/L이하	불검출	0.0018	0.0018	0.0005	0.0005	불검출	불검출	0.0008	불검출
	디브로모아세토니트릴		0.1mg/L이하	불검출	불검출	불검출	0.0204	0.0012	0.0010	0.0024	0.0012	0.0006
	디클로로아세토니트릴		0.09mg/L이하	0.0009	0.0010	0.0064	0.0006	0.0006	0.0010	0.0006	불검출	불검출
	트리클로로아세토니트릴		0.004mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	할로아세틱에시드		0.1mg/L이하	0.0077	0.0076	0.0283	0.0025	0.0075	0.0054	0.0074	0.0014	0.0059
심미적 영향 물질 (16)	경 도		300mg/L이하	32	32	27	136	40	42	80	150	28
	과망간산칼륨소비량		10mg/L이하	1.6	1.1	2.3	3.1	0.3	0.9	1.1	불검출	불검출
	냄 새		소독취외 무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	맛		소독미외 무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	색 도		5도	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	탁 도		0.5NTU	0.10	0.16	0.10	0.11	0.16	0.11	0.09	0.09	0.14
	수소이온농도		5.8-8.5	6.9	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	6.9
	염소이온		250mg/L이하	17	16	17	92	12	12	27	24	8
	증발잔류물		500mg/L이하	98	103	110	382	136	142	239	253	91
	황산이온		200mg/L이하	18	8	8	33	14	18	26	18	9
	세 제		0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	망 간		0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	아 연		1mg/L이하	0.005	불검출	불검출	0.003	0.012	불검출	불검출	불검출	0.006
	동		1mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	철		0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	알루미늄		0.2mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
정수장별 급수지역	천상(중구, 무거동, 옥동 일부, 농소, 서부동, 동부동, 남목, 다운동, 언양) 회야(그 외 전지역)						서생	강동	강동 (2)	농소	웅촌	온양
정수장 관리책임자 및 연락처		회야, 강동1, 2, 농소, 온양, 웅촌, 서생 : 회야정수사업소장 하종규, ☞ 260 - 4798 천상, 천상(일반) : 천상정수사업소장 김용윤, ☞ 211 - 9973
□ 울산광역시 8개 정수장 먹는물 수질기준에 적합 □ 우리나라의 먹는물 수질기준 55개 항목 검사결과 먹는물 수질기준 및 세계보건기구(WHO) 기준에 적합한 매우 안전한 수준임.

※자료제공 : 울산광역시 상수도사업본부 수질연구소(전화 227-2312)