2007년 1월 정수장별 수질검사 결과

정수 수질결과서(1/2)

══════════════════════

항 목			수질기준	회 야	천 상		웅 촌
					고 도	일 반
1	미생물	일반세균	100CFU/mL이하	불검출	불검출	불검출	불검출
2		총대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
3		대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
4		분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출
5	유해 영향 무기 물질	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
6		질산성질소	10mg/L이하	1.8	1.1	1.0	3.8
7		불 소	1.5mg/L이하	0.8	불검출	불검출	불검출
8		납	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
9		비 소	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
10		세레늄	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
11		수 은	0.001mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
12		시 안	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
13		6가크롬	0.05mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
14		카드뮴	0.005mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
15		보 론	0.3mg/L이하	0.02	0.01	0.01	불검출
16	유해 영향 유기 물질	페 놀	0.005mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
17		다이아지논	0.02mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
18		파라티온	0.06mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
19		페니트로티온	0.04mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
20		카바릴	0.07mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
21		1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
22		테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
23		트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
24		디클로로메탄	0.02mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
25		벤 젠	0.01mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
26		톨루엔	0.7mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
27		에틸벤젠	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
28		크실렌	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
29		1.1.-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
30		사염화탄소	0.002mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
31		1.2디브로모3클로로프로판	0.003mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출

정수 수질성적서(2/2)

정수장별 급수지역	회야(남구, 동구, 울주군 북서부) 천상(중구, 북구, 울주군 동남부) 웅촌(웅촌면 곡천리 일원)
정수장 관리책임자		회야, 웅촌 : 회야정수사업소장 하종규 ☎ 260 - 4798 천상 : 천상정수사업소장 김용윤 ☎ 211 - 9973
◦ 울산광역시 3개 정수장 먹는물 수질기준에 적합 ◦ 우리나라의 먹는물 수질기준 55개 항목 검사결과 먹는물 수질기준 및 세계보건기구(WHO) 기준에 적합한 매우 안전한 수준임.

항 목			수질기준	회 야	천 상		웅 촌
					고 도	일 반
32	소 독 제 및 소 독 부산 물질	잔류염소	4.0mg/L이하	0.8	1.0	1.0	1.0
33		총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.023	0.032	0.036	0.004
34		클로로포름	0.08mg/L이하	0.0073	0.0195	0.0256	불검출
35		클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	불검출	0.0008	0.0019	불검출
36		디브로모아세토니트릴	0.1mg/L이하	0.0008	불검출	0.0007	불검출
37		디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	불검출	0.0005	0.0019	불검출
38		트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
39		할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	0.0062	0.0091	0.0174	0.0018
40	심미적 영향 물질	경 도	300mg/L이하	92	78	75	200
41		과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	2.0	1.6	2.3	불검출
42		냄 새	소독취외 무취	적	적	적	적
43		맛	소독미외 무미	적	적	적	적
44		색 도	5도	1	1	1	1
45		탁 도	0.5NTU	0.11	0.12	0.07	0.10
46		수소이온농도	5.8-8.5	6.7	7.2	7.2	7.3
47		염소이온	250mg/L이하	29	13	14	27
48		증발잔류물	500mg/L이하	169	92	94	250
49		황산이온	200mg/L이하	33	8	8	19
50		세 제	0.5mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
51		망 간	0.3mg/L이하	불검출	불검출	0.005	불검출
52		아 연	1mg/L이하	0.012	불검출	불검출	0.003
53		동	1mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
54		철	0.3mg/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출
55		알루미늄	0.2mg/L이하	0.06	0.04	0.04	0.11

※자료제공 : 울산광역시 상수도사업본부 수질연구소(전화 227-2312)