이동식부탄연소기 사용시 철저한 주의를...”

❍ 이동식부탄연소기의 가스사고예방을 위해 구입 할 때에는 불법적으로 유통되는 불량품 구입을 하지 않아야 할 것이며 반드시 검사에 합격한 『검』자 표시가 있는 검사품을 구입하여야 합니다.

❍ 부탄캔을 장착시는 안내홈이 위쪽으로 향하도록 장착해야 하며 장착레버를 당겼을 때 가스누출이 발생되는지 여부를 살펴봐야 합니다.

❍ 텐트 속이나 밀폐된 좁은 방과 같이 환기가 불량한 곳에서는  절대로 사용해서는 안됩니다. 이는 LP가스의 연소 특성상 많은 양의 산소를 소모하여 일산화탄소(CO) 중독사고를 일으키기 때문입니다.

❍ 많은 이동식부탄연소기 사고가 과대 불판을 올려놓고 사용하거나, 2대의 렌지위에 1개의 불판을 얹어 사용하다가 폭발사고를 일으킨  경우가 적지 않습니다. 이런 사고는 연소기 내부에 장착된 부탄캔이 복사열로 인해 내부압력이 상승하여 압력을 이기지 못하여 폭발하므로 주의하여야 합니다.

❍ 다 사용한 빈 용기라도 어느 정도의 잔가스가 남아 있게 마련 이므로 송곳 등으로 구멍을 내어 잔가스를 완전히 방출한 후에 버려야 합니다.