산업단지개발사업【 (주)동진오토텍 】

시행자지정(변경) 및 실시계획(변경) 승인조건

1. 당초 시행자지정 및 실시계획(변경포함)승인, 준공인가전 사용승인시 부여된 조건사항을 준수하여야 합니다.

2. 시행자지정(변경) 및 실시계획(변경)에 따라 기부채납 대상도로[중로1-8호선]에 발생되는 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」규정에 의한“2종시설물(옹벽)”설치 등에 관한 다음 사항을 산업단지개발사업 준공인가 신청전에 반드시 이행하여야 합니다.

- 시설물 이관시 각종 준공도서(시방서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서, 도면 등), 시설물관리대장 등을 시설물 관리주체(종합건설본부)에 제출하여야 함.

- 「안전관리에 관한 특별법」의 규정에 의한 2종 시설물로서「건설기술관리법」제52조에 의거 공사 중 정기안전점검 보고서를 종합건설본부에 제출하여야 함.

- 옹벽의 기초자료(초기치 등) 확보를 위한 초기점검을 실시한 후 초기점검보고서를 종합건설본부에 제출하여야 함.

- 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제17조의 규정에 의거 설계도서 등 관련서류를 건설공사 준공(사용승인)후 3개월 이내 한국시설관리공단에 제출하여야 함.

3. 도로시설물 설치시 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에 의거 적합하게 시설물 설치토록 하여야 합니다. [ ※ 향후 유지·관리에 지장이 없도록 할 것. ]

4. 사업부지 내 설치 계획된 개인하수처리시설(정화조)을 설치할 수 없으므로 개별 건축허가 신청시 배수설비 설치(오수처리계획)관련은 별도로 협의하고, 우수시설에 대하여 오수시설이 인입되지 않도록 우․오수 분리 시공하여야 함.

5. 본 부지 내 개별 건축물 준공전까지는 반드시 실시계획 협의사항을 이행 완료하여 준공인가를 신청할 것.

6. 공공하수관로 인입 시 브레이카(해머드릴) 시공이 불가하므로 콘크리트 절단기(천공기)로 시공(사진 첨부)하여 주시고, 공공하수관로 인입 시공 전 유선으로 일정을 통보하여 담당자(☏241-7885) 입회하에 시공하여야 함.

7. 준공인가 신청 시 시공광경 전․중․후사진 및 매설관로에 대해 담당자 입회하에 CCTV를 촬영하여 보고서 제출.

8. 기타사항에 대하여는 하수도시설 기준에 적합하도록 시공하고 사업계획변경 시 재협의할 것.

9. 본 조건사항에 대하여 이의가 있을 경우에는 시행자지정(변경) 및 실시계획(변경)승인일로부터 90일 이내에 조건사항에 대한 이의서를 제출하여 그 조치 결과에 따라야 하며, 이의를 제출하지 않은 경우에는 시행자지정(변경) 및 실시계획(변경)승인 조건사항을 수락한 것으로 봅니다. 끝.