시민콜 기동안전점검단 운영

□ 목적

◦안전제일도시 으뜸울산 기반조성

◦시민의 생명과 재산을 보호하는 안전도시 실현

□ 시민콜 기동안전점검단 이란 ?

◦시민들이 신청한 각종 안전위험 시설물에 대하여 공무원과       민간전문가 합동으로 안전점검을 실시하고 보수‧보강방법        등을 제시하는 무료 안전점검 서비스

□ 시민콜 기동안전점검단 운영

◦운영기간 : 2015. 7. 1. ~ 연중

◦점검단 구성 : 12명(공무원 4, 민간전문가 8)

◦대상 시설물 : 안전사고 위험시설물(붙임 참조)

- 민간시설물(건축물, 옹벽‧축대, 전기‧가스시설 등)

- 공공시설물중 민간위탁시설물(사회복지시설, 체육관 등)

※ 단, 민원‧소송 및 공사장 피해분쟁, 법적 안전점검대상

시설물(시특법)은 제외

◦점검방법 : 진단장비 및 육안점검을 통한 위험요인 조사

◦주요 점검내용

- 중요 구조부재의 균열(기둥, 보, 내력벽 등)

- 지반‧기초의 부동침하

- 옹벽‧축대‧급경사지 위험여부

- 보수‧보강방안 제시

※ 보수․보강은 시설물 관리주체가 이행

□ 신청방법

◦시 홈페이지‧안전신문고 앱‧전화 신청

- 시 홈페이지 : www.ulsan.go.kr(자주찾는 정보)

- 안전신문고 앱 : www.safekorea.go.kr(안전신고)

- 전화 : 시 안전정책관실 ☏229-4141~4146

□ 처리절차

◦안전점검 신청 ⇒ 안전점검단 구성 ⇒ 안전점검 실시

(신청 후 7일 이내) ⇒ 점검결과 통보

□ 기대효과

◦안전한 지역사회 기반구축

◦시민에게 피부에 와 닿는 무료 안전점검 서비스 제공

▣ 안전점검 대상

구 분	안전점검 대상
일반건축물	- 연면적 3만㎡이하로써 안전사고 발생 우려 되는 균열‧변형‧침하 등 - 옹벽‧축대‧급경사지 등 위험시설물
공공시설물중 민간위탁관리시설물 (사회복지시설, 체육관 등)	- 안전사고 발생우려 되는 균열․변형․침하 등 - 옹벽‧축대‧급경사지 등 위험시설물
공동주택 (아파트‧연립‧ 다세대주택)	- 15층 이하의 아파트로써 안전사고 발생 우려 되는 균열‧변형‧침하 등 - 어린이놀이시설 - 옹벽‧축대‧급경사지 등 위험시설물
공장	- 연면적 3만㎡이하로써 안전사고 발생 우려 되는 균열‧변형‧침하 등 - 옹벽‧축대‧급경사지 등 위험시설물
옹벽‧축대‧ 급경사지	- 옹벽 배부름 현상 및 균열‧부식 등 - 옹벽누수‧기초세굴
학교시설 (초‧중‧고)	- 옹벽‧축대‧급경사지 등 위험시설물

※ 안전점검 비 대상 : 구조 안전에 지장이 없는  균열(조적조․미장․내벽),

누수, 민원‧소송 및 공사장 피해분쟁 시설물, 법적 안전점검대상(시특법)